> ## Boîte de dialogue Ajouter une ATR

> Cette boîte de dialogue affiche un champ permettant de saisir la nouvelle ATR et une zone répertoriant les ATR du type de carte à puce actuellement inséré.

> #### Champ Entrez la nouvelle ATR

> Vous pouvez saisir la nouvelle ATR dans ce champ, puis appuyer sur OK ou sur Appliquer pour activer les modifications.

> #### Zone ATR de la carte insérée

> Cette zone affiche les ATR détectées sur la carte insérée et inconnues du serveur OCF ; elles sont donc considérées comme nouvelles. Si vous utilisez cette zone, vous n'avez pas besoin de rechercher l'ATR dans la documentation de la carte à puce, ni d'entrer le numéro réel. Il vous suffit de sélectionner l'ATR, puis d'appuyer sur OK ou sur Appliquer afin d'activer les modifications.

> ##### Boutons

> - Ajouter - Ajoute une nouvelle ATR correspondant à ce type de carte.
> - Modifier - Modifie une ATR existante.
> - Supprimer - Supprime une ATR existante.

> ##### Boutons

> - OK - Active ces informations dans le serveur OCF et quitte la boîte de dialogue.
> - Appliquer - Active ces informations sans fermer la boîte de dialogue.
> - Annuler - Quitte la boîte de dialogue sans enregistrer les modifications.
> - Aide - Affiche ce message d'aide.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.