> ## Boîte de dialogue Configuration du lecteur de carte

> Utilisez cette boîte de dialogue pour définir les propriétés et activer le lecteur de carte. La boîte de dialogue contient deux dossiers : Configuration de base et Configuration avancée. Chaque dossier comporte des propriétés, une zone Etat de l'activation et des boutons.

> #### Zone Etat de l'activation

> - Activez le lecteur de carte en cliquant le cas échéant sur le bouton radio "Maintenir le nom_lecteur_carte".
> - Désactivez le lecteur de carte en appuyant sur le bouton radio "Désactiver le nom_lecteur".

> #### Boutons

> - OK : active ces informations au niveau du serveur OCF et ferme la boîte de dialogue.
> - Appliquer : applique les modifications sans fermer la boîte de dialogue.
> - Annuler : ferme la boîte de dialogue sans enregistrer les modifications.
> - Aide : affiche ce message d'aide.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.