Översikt Servrar och reläer IP-adresser Makron Alternativ Skapa Namn Kategori Kod Datatyp Kornighet Maxantal Klass Duplicera Ändra Ta bort Standardalternativ Gör så här ... Menyer Index |  |  | # Skapa alternativ Med dialogrutan Skapa alternativ kan du skapa nya alternativdefinitioner i databasen `dhcptab` på den aktuella DHCP-servern. Posterna som genereras av dialogrutan fungerar på samma sätt som de som skapas av SolarisTM-kommandot `pntadm -A -d -s` . Mer information om DHCP-alternativ finns i avsnittet Om makron och alternativ. Inställningarna i dialogrutan finns beskrivna i följande tabell.
Namn | Alternativets namn. Namnet får vara högst 8 tecken långt.
Kategori | Alternativets kategori: Kategorin kan vara Standard, Plats, Utökad eller Leverantör.
Standard | Alternativet ingår som standard i DHCP-protokollet. Dessa alternativ kan inte ändras.
Plats | Användardefinierade alternativ som använder alternativskoderna `128-254`.
Utökad | Alternativ som inte ingår i DHCP-standarden, men som eventuellt ingår i den version av DHCP som används på servern. I stället för att uppgradera DHCP-implementationen kan du installera utökade alternativ. Dessa alternativ använder alternativskoderna `77-127`.
Leverantör | Maskinvaru-, plattforms- eller leverantörspecifika alternativsdefinitioner som använder alternativskoder `1-254`. Kan använda parametern klientklass.
Kod | Ett unikt numeriskt värde som definierar alternativet. Vilka värden som är giltiga beror på vilken kategori som alternativet tillhör:
Utökad | `77-127`
Plats | `128-254`
Leverantör | `1-254`
Datatyp | Datatypen för alternativvärden:
ASCII | ASCII-text.
BOOLEAN | Till denna datatyp hör inget värde. Om alternativet existerar innebär det sanningsvärdet TRUE, annars FALSE.
IP | En eller flera Internet-adresser i numeriskt format (med punkter).
NUMBER | Ett positivt heltal med en kornighet på 1, 2, 4 eller 8 oktetter.
OCTET | ASCII-representation av binärdata, till exempel ett klient-ID.
Kornighet | Anger hur många värden av den aktuella datatypen som krävs för att alternativvärdet ska vara fullständigt. Om datatypen till exempel är `IP` och kornigheten är satt till `2` betyder det att alternativet kräver två IP-adresser för att vara fullständigt.
Maxantal | Det största antalet värden för en given kornighet som kan anges för alternativet. I exemplet ovan betyder ett maxantal på `2` (med kornighet `2` och datatypen `IP`) att alternativvärdet kan bestå av högst två IP-adresser.
Obegränsad | Ingen begränsning för antalet värden. Maxvärdet antas vara `0`.
Specifikt | Ett specifikt värde för maxantalet.
Leverantörens klientklass | Det här alternativet är endast tillgängligt om kategorin är Leverantör. Det anger vilken eller vilka klientklasser som hör till alternativet. Klassen är en ASCII-sträng som representerar klientens maskintyp och/eller operativsystem, exempelvis `SUNW.Javastation`. Med den här typen av alternativ kan samma konfigurationsparametrar användas av alla klienter som ingår i en viss klass. Ange klientklassen och tryck på Enter. Du kan ange flera klientklasser. Alternativet kommer bara att användas av de DHCP-klienter som tillhör en klientklass som finns i den här listan.
Meddela DHCP-servern vid ändringar: Med det här alternativet kommer DHCP-servern att läsa in tabellen `dhcptab` igen när informationen har ändrats. I de flesta fall bör du använda den här funktionen. Om du däremot gör flera ändringar samtidigt kan du välja att låta servern vänta på att alla ändringarna har gjorts innan servern läser in tabellen igen. tillbaka