> ## ホスト側の認証の構成

> ホスト側の認証を構成するためには、OCF サーバーの認証サービスをアクティブにし、その認証属性を定義しておく必要があります。

> #### ホスト側の認証を構成する準備

> 認証を構成する前に、次の作業を完了しておいてください。

> 1. ホストのカードリーダーを構成しておきます。
> 2. ホスト上のカードサービスをアクティブにしておきます。
> 3. サイトで使用する認証機構とその認証シーケンスを定義しておきます。詳細については『Solaris スマートカードの管理』を参照してください。
> 4. ホストで実行されているアプリケーションのうち、スマートカードログインによって保護する必要があるものを決定しておきます。詳細については『Solaris スマートカードの管理』を参照してください。

> #### ホスト側の認証を構成する作業

> 1. OCF サーバーで使用する認証サービスをアクティブにします。認証サービスをアクティブにするにはを参照してください。
> 2. OCF サーバーで使用するデフォルトの認証機構を定義しておきます。OCF サーバーのデフォルトの認証機構を定義するにはを参照してください。
> 3. ホスト上で実行するクライアントアプリケーションごとに、使用する認証機構とカードを定義します。クライアントアプリケーションの構成を参照してください。

> #### ホスト側の認証を構成した後の作業

> - ocfserv デーモンを再起動します。[Controls] フォルダを参照してください。
> - ホスト上で実行するクライアントアプリケーションを構成します。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.