> ## [Basic Configuration] フォルダ

> このフォルダでは、次のユーザー属性を定義します。フィールドに情報を入力してください。

> - [User PIN] - スマートカード上に格納するユーザーの PIN を入力します。ユーザーの優先 PIN や初起動時の PIN (changeme など) を指定できます。ここに入力した PIN は、後で変更可能です。変更方法については、『Solaris スマートカードの管理』を参照してください。
> - [System PIN] - ユーザーがスマートカードを使ってログインするホストにデフォルトで割り当てられている PIN を入力します。
> - [Certificate] - スマートカードに情報を格納するユーザーの X.509 証明書ファイル名を入力します。

> #### [Advanced Configuration] フォルダ

> このフォルダには、選択したカードアプレットの製造元が表示されます。この情報を変更する必要はありません。

> スマートカードの構成に戻ります。スマートカードの設定後を参照してください。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.