Übersicht Server und Relay-Agenten IP-Adressen Erstellen Adressassistent Duplizieren Ändern Mehrere ändern Server Kommentar Makro BOOTP Nicht verwendbar Leasing Freigeben Löschen Makros Optionen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # Ändern mehrerer Adressen Im Dialogfeld "Mehrere Adressen ändern" können Sie mehrere Client-Datensätze der aktuellen DHCP-Netzwerktabelle ändern. Die Resultate dieses Dialogfelds sind analog zu denen, die mit dem SolarisTM-Befehl `pntadm -M` generiert werden.
Wenn Sie immer nur jeweils eine Adresse ändern möchten, wählen Sie die gewünschte Adresse aus der Liste der Adressen für das gewählte Netzwerk aus und wählen dann "Eigenschaften" aus dem Menü "Bearbeiten", um das Dialogfeld Eigenschaften für Adresse zu öffnen.
Die im Dialogfeld "Mehrere Adressen ändern" verfügbaren Einstellungen werden im Folgenden beschrieben. Beachten Sie, dass mit "Aktuelle Einstellungen beibehalten" gekennzeichnete Felder in den gewählten Datensätzen nicht geändert werden.
Verwaltungs-Server | Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des DHCP-Servers an, dem die neue IP-Adresse gehört. Dieser Server ist dafür zuständig, zu Anfang auf die Anforderung einer IP-Adresszuordnung des DHCP-Clients zu reagieren. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der Server anzuzeigen, zu denen eine Verbindung besteht. Sie können den Namen oder die Adresse eines Servers eingeben, der nicht in dieser Liste enthalten ist.
Kommentar (optional) | Wenn Sie möchten, können Sie einen Textkommentar eingeben.
Konfigurationsmakro | Das Konfigurationsmakro wird vom Server verwendet, um die Client-Konfigurationsparameter aus der Datenbank `dhcptab` abzurufen. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste mit den Makros anzuzeigen, die auf dem Server verfügbar sind. Wenn das gewünschte Makro noch nicht auf dem Server vorhanden ist, können Sie es über das Dialogfeld Makro erstellen definieren.
BootP | Sie können angeben, ob Sie alle Adressen BOOTP-Clients zuordnen möchten oder nicht.
Nicht verwendbar | Sie können wählen, ob Sie diese Adressen als "Nicht verwendbar" markieren möchten oder nicht.
Leasing-Typ | Dynamisch: Der DHCP-Server ist für die Zuordnung und die erneute Zuordnung dieses IP-Adressbereichs zuständig. Geben Sie die Verfallszeit für den Leasing-Zeitraum ein. Sie können das Verfallsdatum für den Leasing-Zeitraum im Format mm/tt/jjjj angeben. Permanent: Der Leasing-Zeitraum ist unbegrenzt.
zurück zum Anfang