> ## ホスト側の認証の構成

> ホスト側の認証を構成し、スマートカード上に対応する認証情報を持っていないユーザーのアクセスを拒否することができます。ホスト側の認証機構は、スマートカードログインの手続き中に OCF サーバーが使用するデフォルトの認証機構です。

> ユーザーが別の認証シーケンスセットを提示してログインしようとした場合、OCF サーバーはクライアント側の認証機構を使用します。

> #### 認証サービスをアクティブにするには

> 1. [ナビゲーション] 区画から [認証] を選択します。

>    Solaris Smart Cards でサポートされている 3 種類の認証サービスが [コンソール] 区画に表示されます。これらの認証サービスは、ユーザーが指定しない限り常にアクティブになっています。

> 2. 認証機構を表すアイコンをダブルクリックすると、[認証] ダイアログボックスが表示されます。
> 3. [認証] ダイアログボックス のヘルプを参照したい場合は、[ヘルプ] を押します。

> #### OCF サーバーのデフォルトの認証機構を定義するには

> 1. [ナビゲーション] 区画から [OCF サーバー] を選択します。
> 2. ローカルホストを表すアイコンをダブルクリックします。
> 3. [利用可能なリソース] リストから認証を選択します。
> 4. [OCF サーバーの構成] ダイアログボックスのヘルプを参照したい場合は、[ヘルプ] を押します。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.