> ## Modification de la propriété ATR (Answer to Reset)

> Chaque type de carte à puce se voit affecter une propriété ATR (Answer to Reset) par le fabricant. Cette propriété n'a pas besoin d'être modifiée à moins que vous n'obteniez une nouvelle version de la carte à puce, dont l'ATR a été modifiée par le fabricant.

> #### Modification de l'ATR d'une carte à puce

> 1. Assurez-vous que la carte à puce dotée de l'ATR la plus récente se trouve dans le lecteur de carte.
> 2. Sélectionnez Cartes à puce dans le volet Navigation.
> 3. Cliquez sur l'icône représentant le type de carte actuellement installé.
> 4. Appuyez sur Aide à tout moment pour afficher l'aide correspondant à la boîte de dialogue Carte à puce.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.