> ## Konfigurera en kortläsare

> Det första steget i installationsprocessen för Solaris Smart Cards är att konfigurera kortläsaren på värddatorn. När du klickar på Konfigurera kortläsare i navigationsfönstret visas följande ikoner i konsolfönstret:

> - Lägg till en ny kortläsare
> - Visa egenskaper för en konfigurerad kortläsare. Mer information finns i avsnittet Så här gör du för att definiera grundläggande egenskaper för kortläsaren.

> #### Så här gör du för att lägga till en ny kortläsare

> 1. Kontrollera att kortläsaren är ansluten till värddatorn.
> 2. Definiera behörigheter för den port där kortläsaren är ansluten, enligt instruktionerna i Solaris Smart Cards Administration Guide.
> 3. Klicka på Kortläsare i navigationsfönstret om du inte redan har gjort det.
> 4. Dubbelklicka på ikonen Lägg till kortläsare och Dialogrutan Lägg till kortläsare visas.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.