Présentation Serveurs et relais Adresses IP Macros Options Création Modification Suppression Duplication Options standard Procédures Menus Index |  |  | # Options standard Les options DHCP standard sont définies par un nom court faisant fonction de mnémonique. Le tableau suivant les répertorie avec leur numéro de code, leur nom, leur type de données et leur description.
Code | Nom | Type | Description
1 | Subnet | IP | Masque de sous-réseau, adresse Internet au format pointé
2 | UTCoffst | Nombre | Décalage numérique par rapport à l'heure universelle (secondes)
3 | Router | IP | Liste de routeurs
4 | Timeserv | IP | Liste de serveurs RFC-868
5 | IEN116ns | IP | Liste de serveurs de noms IEN-116
6 | DNSserv | IP | Liste de serveurs de noms DNS
7 | Logserv | IP | Liste de serveurs de journaux UDP MIT-LCS
8 | Cookie | IP | Liste de serveurs de cookies RFC-865
9 | Lprserv | IP | Liste de serveurs d'imprimantes ligne RFC-1179
10 | Impress | IP | Liste de serveurs Imagen Impress
11 | Resource | IP | Liste de serveurs d'emplacements de ressources RFC-887
12 | Hostname | Booléen | Renvoie le nom de machine du client, extrait de la base de données hosts
13 | Bootsize | Nombre | Nombre de blocs de 512 octets contenus dans l'image d'initialisation
14 | Dumpfile | ASCII | Chemin d'accès du répertoire de vidage de l'image mémoire
15 | DNSdmain | ASCII | Nom de domaine DNS
16 | Swapserv | IP | Serveur de swap du client
17 | Rootpath | ASCII | Chemin d'accès du répertoire racine du client
18 | ExtendP | ASCII | Chemin d'accès des extensions
19 | IpFwdF | Nombre | Activation/désactivation (1/0) de la retransmission IP
20 | NLrouteF | Nombre | Routage de source non locale
21 | PFilter | IP | Filtre de stratégies
22 | MaxIpSiz | Nombre | Taille maximale de réassemblage des datagrammes
23 | IpTTL | Octet | Durée de vie IP par défaut (1<= x <=225)
24 | PathTO | Nombre | Temporisation de vieillissement d'une MTU de chemin RFC-1191
25 | PathTbl | Nombre | Table de base de MTU de chemin RFC-1191
26 | MTU | Nombre | Interface MTU (x <=68)
27 | SameMtuF | Nombre | Tous les sous-réseaux sont locaux
28 | Broadcst | IP | Adresse de diffusion
29 | MaskDscF | Nombre | Effectuer une découverte de masque
30 | MaskSupF | Nombre | Fournisseur de masque
31 | RDiscvyF | Nombre | Effectuer une découverte de trajet
32 | RSolictS | IP | Adresse de sollicitation de routeur
33 | StaticRt | IP | Trajets statiques, adresse IP double (routeur réseau)
34 | TrailerF | Nombre | Encapsulation de bloc de fin
35 | ArpTimeO | Nombre | Temporisation du cache Arp
36 | EthEncap | Nombre | Encapsulation Ethernet
37 | TcpTTL | Nombre | Durée de vie TCP par défaut
38 | TcpKaInt | Nombre | Intervalle de maintien TCP
39 | TcpKaGbF | Nombre | Octets de remplissage pour le maintien TCP
40 | NISdmain | ASCII | Nom de domaine NIS
41 | NISservs | IP | Liste de serveurs NIS
42 | NTPservs | IP | Liste de serveurs NTP
44 | NetBNms | IP | Liste de serveurs de noms Netbios
45 | NetBDsts | IP | Liste de serveurs de distribution Netbios
46 | NetBNdT | Nombre | Type de noeud Netbios (1=B-node, 2=P, 4=M, 8=H)
47 | NetBScop | ASCII | Etendue Netbios
48 | XFontSrv | IP | Liste de serveurs de polices X Window
49 | XDispMgr | IP | Gestionnaires d'affichage X Window
51 | LeaseTim | Nombre | Stratégie de bail
56 | Message | ASCII | Message à afficher sur le client
58 | T1Time | Nombre | Temps de renouvellement (T1)
59 | T2Time | Nombre | Temps de rétablissement de liaison (T2)
62 | NW_dmain | ASCII | Nom de domaine Netware/IP
63 | NWIPOpts | Octet | Options Netware/IP
64 | NIS+dom | ASCII | Nom de domaine NIS+
65 | NIS+serv | IP | Liste de serveurs NIS+
66 | TFTPsrvN | ASCII | Nom de machine du serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
67 | OptBootF | ASCII | Nom de fichier d'initialisation (optionnel)
68 | MblIPAgt | IP | Agents d'accueil IP mobiles
69 | SMTPserv | IP | Serveur SMTP (Simple Mail Transport Protocol)
70 | POP3serv | IP | Serveur POP3 (Post Office Protocol)
71 | NNTPserv | IP | Serveur NNTP (Network News Transport Protocol)
72 | WWWservs | IP | Serveur Web par défaut
73 | Fingersv | IP | Serveur finger par défaut
74 | IRCservs | IP | Serveur de conversation via Internet (IRC, Internet Relay Chat)
75 | STservs | IP | Serveur StreetTalk
76 | STDAservs | IP | Serveur d'assistance d'annuaire StreetTalk
N/A | BootFile | ASCII | Fichier d'initialisation
N/A | BootSrvA | IP | Serveur d'initialisation
N/A | BootSrvN | ASCII | Nom de machine du serveur d'initialisation
NA | LeaseNeg | Booléen | Indicateur de bail négociable (présence=vrai)
NA | Include | ASCII | Inclure dans la macro courante les valeurs des macros répertoriées
début