> ## [기본 OCF 서버 리소스] 폴더

> 이 폴더를 사용해서 로컬 호스트에 있는 OCF 서버의 기본 작업을 관리하는 등록 정보를 정의합니다. 폴더에는 [사용 가능한 리소스] 목록과 [기본값] 목록이 포함됩니다.

> #### 사용 가능한 리소스: 스마트 카드

> [스마트 카드] 범주를 사용하여 ocf.server.default.validcards 특성을 정의합니다. ocf.server.default.validcards 특성은 로컬 호스트에서 자신의 스마트 카드를 사용할 수 있는 OCF 서버를 지정합니다.

> ##### 기본 유효 스마트 카드를 정의하려면

> 1. [사용 가능한 리소스] 목록에서 "스마트 카드"를 선택합니다.
> 2. 사용자가 기본값으로 사용하기를 원하는 카드 유형을 나타내는 기본값 스마트 카드 목록에서 확인란을 눌러 표시합니다.

>    두 가지 이상의 기본 카드 유형을 선택할 수 있습니다.

>    주: | 기본값으로 선택한 카드에 대한 카드 서비스를 활성화해야 합니다. 아직 활성화하지 않았으면, 카드 서비스 구성 대화 상자를 참조하십시오.

> 3. [적용] 또는 [확인]을 눌러서 사용자가 선택한 내용을 OCF 서버로 보내십시오.

> #### 사용 가능한 리소스: 인증 기법

> [인증 기법] 특성을 사용하여 ocf.server.authmechanism 특성을 정의합니다. 이 특성은 로컬 호스트의 OCF 서버가 사용할 기본 인증 시퀀스를 지정합니다. Solaris Smart Cards는 네 가지 인증 기법을 제공하는데, 사용자는 이것을 풀다운 목록에서 선택할 수 있습니다.

> - [사용자] - 클라이언트 응용 프로그램을 액세스할 때 개인의 UNIX 사용자 이름이 스마트 카드에 저장되어 있거나 사용자가 이것을 직접 입력해야 합니다.
> - [암호] - 클라이언트 응용 프로그램을 액세스할 때 개인의 UNIX 사용자 이름과 연결된 암호가 스마트 카드에 저장되어 있거나 사용자가 이것을 직접 입력해야 합니다.
> - [PIN] - 클라이언트 응용 프로그램을 액세스할 때 개인의 PIN(Personal Identification Number: 개인 식별 번호)이 스마트 카드에 저장되어 있거나 사용자가 이것을 직접 입력해야 합니다.
> - [요청-응답] - 개인이 클라이언트 응용 프로그램을 액세스하려면 호스트와 스마트 카드 사이에 요청-응답 인증 시퀀스가 있어야 합니다.

> 이러한 인증 기법에 대한 개념적인 내용은, 『Solaris Smart Cards 관리 설명서』를 참조하십시오.

> #### OCF 서버의 기본 인증 시퀀스를 정의하려면

> 1. [사용 가능한 리소스] 목록에서 "인증"을 선택합니다.
> 2. 다음 방법으로 인증 시퀀스를 편집합니다.
> 3. [추가]를 눌러서 인증 기법을 추가로 선택합니다.
> 4. [수정]을 눌러서 현재 선택된 기법을 변경합니다.
> 5. [삭제]를 눌러서 현재 선택된 기법을 삭제합니다.

>    콤보 상자가 표시됩니다.

> 6. 화살표에서 풀다운하여 인증 기법을 표시하고, 필요에 따라 기법을 추가로 선택합니다.

>    주: | [기본 인증] 목록에 있는 기법의 순서는 OCF 서버가 실행하는 인증 시퀀스의 실제 순서입니다.

>    사용자는 두 가지 이상의 기본 인증 기법을 선택할 수 있습니다. [적용] 또는 [확인]을 눌러서 사용자가 선택한 내용을 OCF 서버로 보내십시오.

> [다음] 버튼을 눌러서 호스트 구성을 계속 진행하십시오.

> 「호스트 인증 구성 시작하기」로 이동해서 호스트 인증 구성을 계속 진행하십시오.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

저작권 © 1999 Sun Microsystems, Inc.