> ## Mappen Grundläggande konfiguration

> Mappen innehåller följande egenskaper:

> - Unikt namn för kortterminal - ett namn som identifierar kortläsaren.
> - Modell - tillverkarens namn för den kortläsare som är markerad i dialogrutan Lägg till kortläsare.

>   Obs! | Du bör inte ändra modellen om du inte uppgraderar till en ny version av kortläsaren.

> - Enhetsport - det fullständiga enhetsnamnet för kortläsaren, till exempel /dev/cua/b för serieport B.

> ##### Så här definierar du grundläggande egenskaper för kortläsaren

> 1. Ange en unikt namn för kortläsaren i rutan Unikt namn för kortterminal, eller använd det föreslagna namnet i fältet.

>    Om du använder fler än en kortläsare för samma korttyp på samma dator, måste du ange unika namn för varje läsare.

> 2. Du bör bara ange modellen för kortläsaren om du använder en nyare version av kortläsaren än den modell som visas.
> 3. Ange enhetsnamnet för den port som läsaren är ansluten till.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.