> ## Das Dialogfeld "Karten-Lesegerät konfigurieren"

> In diesem Dialogfeld definieren Sie die Eigenschaften für das Karten-Lesegerät und aktivieren es. Das Dialogfeld enthält zwei Ordner: Basiskonfiguration und Erweiterte Konfiguration. Jeder Ordner enthält Eigenschaften, einen Bereich für den Aktivierungsstatus und Schaltflächen.

> #### Bereich "Aktivierungsstatus"

> - Sie aktivieren das Karten-Lesegerät, indem Sie Option "Beibehalten der Aktivierung von Chipkarten-Funktionen" für card_reader_name aktivieren.
> - Sie deaktivieren das Karten-Lesegerät, indem Sie die Option "Deaktivieren des reader_name" aktivieren.

> #### Schaltflächen

> - OK – Aktiviert diese Daten auf dem OCF-Server und schließt das Dialogfeld.
> - Anwenden – Übernimmt die Änderungen, schließt das Dialogfeld jedoch noch nicht.
> - Abbrechen – Schließt das Dialogfeld ohne Speichern der Änderungen.
> - Hilfe – Zeigt diesen Hilfetext an.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.