> ## Der Ordner "Basiskonfiguration"

> Der Ordner "Basiskonfiguration" umfaßt die folgenden Eigenschaften:

> - Eindeutiger Karten-Terminal-Name – Enthält einen eindeutigen Namen für die Identifikation dieses Karten-Lesegeräts.
> - Modellname – Enthält den Modellnamen des Herstellers für das Karten-Lesegerät, das Sie aus dem Dialogfeld "Lesegerät hinzufügen" ausgewählt haben.

>   Hinweis: | Ändern Sie den Modellnamen nur dann, wenn Sie eine Erweiterung auf eine Karten-Lesegerät-Version mit einem neuen Modellnamen durchführen.

> - Geräte-Port – Erfordert einen voll qualifizierten Gerätenamen für den Port, an den das Lesegerät angeschlossen wird, z. B. /dev/cua/b für den seriellen Port b.

> ##### So definieren Sie die Basiseigenschaften für Ihr Karten-Lesegerät

> 1. Geben Sie in das Feld "Eindeutiger Karten-Terminal-Name" einen eindeutigen Namen für Ihr Karten-Lesegerät ein, oder übernehmen Sie den vorgeschlagenen Standardnamen.

>    Wenn am Host mehr als ein Karten-Lesegerät desselben Typs angeschlossen ist, müssen Sie die eindeutigen Karten-Terminal-Namen für jedes Lesegerät eingeben.

> 2. Geben Sie den Modellnamen für das Karten-Lesegerät nur dann ein, wenn Sie eine neuere Version des Karten-Lesegeräts verwenden, als angezeigt wird.
> 3. Geben Sie den Namen des Geräte-Ports ein, an dem das Lesegerät angeschlossen ist.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.