> ## Carpeta Configuración básica

> Cumplimente los campos de la carpeta para definir las propiedades de usuario.

> - PIN del usuario: escriba el número de identificación personal (PIN) del usuario que desea guardar en la tarjeta inteligente. Puede introducir el PIN elegido por el usuario o un PIN "de inicio", como cámbiame. El usuario puede cambiar el número de identificación personal (PIN) más adelante, como se indica en Solaris Smart Cards Administration Guide.
> - PIN del sistema: escriba los PIN predeterminados asignados a los sistemas a los que accederá el usuario con la tarjeta inteligente.
> - Certificado: escriba el nombre del archivo del certificado X.509 del usuario que desea almacenar en la tarjeta.

> #### Carpeta Configuración avanzada

> Esta carpeta muestra el fabricante de la miniaplicación seleccionada. No es necesario que cambie esta información.

> Vuelva a la configuración de tarjetas inteligentes. Véase Después de configurar una tarjeta inteligente.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.