> ## [Basic Configuration] フォルダ

> このフォルダには、次の 4 種類の属性情報が入っています。

> - 一意のカード端末名 - このリーダーを表す固有の名前が含まれています。
> - モデル名 - [カードリーダーを追加] ダイアログボックスで選択したカードリーダーのモデル名が含まれています。このモデル名は、製造元で割り当てられたものです。

>   注: | カードリーダーのバージョンが新しくなってモデル名が変更された場合以外は、モデル名を変更しないでください。

> - デバイスポート - カードリーダーが接続されているポートのデバイス名が必要です。必ず完全修飾名で指定してください。たとえば、シリアルポート b の場合、/dev/cua/b と指定します。

> ##### カードリーダーの基本属性を定義するには

> 1. [Unique Card Terminal Name] フィールドに、使用するカードリーダー名を入力します。フィールドに表示されているデフォルトの名前をそのまま使用することもできます。

>    1 台のホストに同じ機種の複数のカードリーダーが接続されている場合は、各カードリーダー名を入力してください。

> 2. カードリーダーのモデル名を入力します (表示されているモデル名よりも新しいバージョンのカードリーダーを使用する場合のみ)。
> 3. カードリーダーが接続されているデバイスポートの名前を入力します。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.