Übersicht Server und Relays IP-Adressen Makros Optionen Erstellen Ändern Löschen Duplizieren Standardoptionen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # Standardoptionen Die DHCP-Standardoptionen werden durch einen Kurznamen (oder eine Marke) definiert, bei dem es sich um ein Kurzzeichen handelt. Die Namen sind im Folgenden zusammen mit ihrer Codenummer, ihrem Namen, ihrem Datentyp und einer Beschreibung aufgeführt.
Code | Name | Typ | Beschreibung
1 | Subnet | IP | Teilnetz-Maske, Internet-Adresse in Punktschreibweise
2 | UTCoffst | Zahl | CUT-Abweichung (Sekunden)
3 | Router | IP | Liste der Router
4 | Timeserv | IP | Liste der RFC-868-Server
5 | IEN116ns | IP | Liste der IEN-116-Namen-Server
6 | DNSserv | IP | Liste der DNS-Namen-Server
7 | Logserv | IP | Liste der MIT-LCS UDP-Protokoll-Server
8 | Cookie | IP | Liste der RFC-865-Cookie-Server
9 | Lprserv | IP | Liste der RFC-1179-Zeilendrucker-Server
10 | Impress | IP | Liste der Imagen Impress-Server
11 | Resource | IP | Liste der RFC-887-Resource-Location-Server
12 | Hostname | Boolesch | Gibt den Hostnamen des Clients zurück, Wert aus Datenbank "hosts"
13 | Bootsize | Zahl | Anzahl von 512 Oktettblöcken in Boot-Abbild
14 | Dumpfile | ASCII | Pfad, in dem das Speicherabbild abgelegt wird
15 | DNSdmain | ASCII | DNS-Domain-Name
16 | Swapserv | IP | Auslagerungs-Server des Clients
17 | Rootpath | ASCII | Root-Pfad des Clients
18 | ExtendP | ASCII | Erweiterungspfad
19 | IpFwdF | Zahl | IP-Weiterleitung aktivieren/deaktivieren (1/0)
20 | NLrouteF | Zahl | Nicht lokales Quellen-Routing
21 | PFilter | IP | Policy-Filter
22 | MaxIpSiz | Zahl | Maximale Wiederherstellungsgröße für Datagramme
23 | IpTTL | Byte | Standard-IP-Zeit für Aktivität (1=< x <=225)
24 | PathTO | Zahl | RFC-1191-Pfad-MTU-Verfalls-Timeout
25 | PathTbl | Zahl | RFC-1191-Path-MTU-Plateau-Tabelle
26 | MTU | Zahl | Schnittstellen-MTU, (x <=68)
27 | SameMtuF | Zahl | Alle Teilnetze sind lokal
28 | Broadcst | IP | Broadcast-Adresse
29 | MaskDscF | Zahl | Maskenerkennung durchführen
30 | MaskSupF | Zahl | Masken-Server
31 | RDiscvyF | Zahl | Routenerkennung durchführen
32 | RSolictS | IP | Router-Abrufadresse
33 | StaticRt | IP | Statische Routen, doppelte IP (Netzwerk-Router)
34 | TrailerF | Zahl | Trailer-Einbettung
35 | ArpTimeO | Zahl | Arp-Cache-Timeout
36 | EthEncap | Zahl | Ethernet-Einbettung
37 | TcpTTL | Zahl | TCP-Standardzeit für Aktivität
38 | TcpKaInt | Zahl | TCP-Keepalive-Intervall
39 | TcpKaGbF | Zahl | Keepalive-Garbage
40 | NISdmain | ASCII | NIS-Domain-Name
41 | NISservs | IP | Liste der NIS-Server
42 | NTPservs | IP | Liste der NTP-Server
44 | NetBNms | IP | Liste der Netbios-Namen-Server
45 | NetBDsts | IP | Liste der Netbios-Distributions-Server
46 | NetBNdT | Zahl | Netbios-Knotentyp (1=B-Knoten, 2=P, 4=M, 8=H)
47 | NetBScop | ASCII | Netbios-Bereich
48 | XFontSrv | IP | Liste der X Window-Schrift-Server
49 | XDispMgr | IP | X Window-Anzeigemanager
51 | LeaseTim | Zahl | Policy für Leasing-Zeitraum
56 | Message | ASCII | Nachricht, die auf dem Client angezeigt werden soll
58 | T1Time | Zahl | Erneuerungs-(T1) Zeit
59 | T2Time | Zahl | Zeit für erneutes Binden (T2)
62 | NW_dmain | ASCII | Netware/IP-Domain-Name
63 | NWIPOpts | Oktett | Netware/IP-Optionen
64 | NIS+dom | ASCII | NIS+-Domain-Name
65 | NIS+serv | IP | Liste der NIS+-Server
66 | TFTPsrvN | ASCII | Server-Hostname für Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
67 | OptBootF | ASCII | Optionaler Boot-Datei-Name
68 | MblIPAgt | IP | Mobile IP-Home-Agenten
69 | SMTPserv | IP | SMTP (Simple Mail Transport Protocol)-Server
70 | POP3serv | IP | POP3 (Post Office Protocol)-Server
71 | NNTPserv | IP | NNTP (Network News Transport Protocol)-Server
72 | WWWservs | IP | World Wide Web-Standard-Server
73 | Fingersv | IP | Standard-Finger-Server
74 | IRCservs | IP | IRC (Internet Relay Chat)-Server
75 | STservs | IP | StreetTalk-Server
76 | STDAservs | IP | StreetTalk Directory Assistance-Server
N/Z | BootFile | ASCII | Boot-Datei
N/Z | BootSrvA | IP | Boot-Server
N/Z | BootSrvN | ASCII | Hostname des Boot-Servers
N/Z | LeaseNeg | Boolesch | Leasing ist aushandelbares Flag (vorhanden=true)
N/Z | Einschließen | ASCII | Aufgeführte Makrowerte in diesem Makro einschließen
zurück zum Anfang