Información general Direcciones de IP Macros Opciones Cómo... Servidores/Relés Direcciones Ver Crear Duplicar Modificar Modificar varias Agregar varias Liberar Suprimir Macros Opciones Menús Índice |  |  | # Cómo: Direcciones Ver direcciones de IP En la ventana principal, seleccione la pestaña Direcciones. Seleccione una red de la lista de redes. DHCP Manager muestra una lista de registros de clientes de la red actual, ordenados por direcciones de IP. Para cambiar la forma de presentación de los datos de las direcciones, haga clic en la cabecera de la columna. Por ejemplo, haga clic en la cabecera de la columna Servidor para ver los registros alfabéticamente, en orden ascendente, clasificados por nombre del servidor. Mantenga pulsada la tecla mayúsculas y haga clic en la cabecera de la columna Servidor para ver los registros ordenados por servidor, en orden descendente. Crear una nueva dirección de IP En la ventana principal, seleccione la pestaña Direcciones. Seleccione una red de la lista de redes. DHCP Manager muestra una lista de registros de clientes de la red actual, ordenados por direcciones de IP. Haga clic en Crear, en el menú Editar. Se abrirá el cuadro de diálogo Crear dirección. Introduzca los valores deseados para la nueva dirección. En la pantalla Dirección puede introducir los siguientes valores: Dirección de IP: la nueva dirección Nombre del cliente Servidor propietario Macro de configuración: desplácese para ver las macros disponibles Haga clic en Permiso para introducir más valores: Identificación de cliente Estado del permiso Fecha de caducidad del permiso Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo. Agregar varias direcciones de IP En la ventana principal, seleccione la pestaña Direcciones. Seleccione una red de la lista de redes. DHCP Manager muestra una lista de registros de clientes de la red actual, ordenados por direcciones de IP. Haga clic en Asistente de direcciones, en el menú Editar. Arrancará el Asistente de direcciones. Siga las instrucciones para agregar una o más direcciones a la red seleccionada. Puede introducir valores para: Servidor propietario Número de direcciones que desea agregar Arrancar dirección de IP Especificar si desea nombres de sistema para los clientes Macro de configuración Estado del permiso Tipo del permiso Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo. volver al principio Duplicar una dirección de IP En la ventana principal, seleccione la pestaña Direcciones. Seleccione una red de la lista de redes. DHCP Manager muestra una lista de registros de clientes de la red actual, ordenados por direcciones de IP. Seleccione el registro de cliente que desee copiar de la lista de direcciones. Haga clic en Duplicar, en el menú Editar. Se abrirá el cuadro de diálogo Duplicar dirección. Algunos de los campos tienen valores que duplican los del registro de cliente seleccionado. Escriba la nueva dirección de IP en el campo Dirección de IP. Puede cambiar cualquiera de los valores de esta dirección. Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo. Modificar una dirección de IP En la ventana principal, seleccione la pestaña Direcciones. Seleccione una red de la lista de redes. DHCP Manager muestra una lista de registros de clientes de la red actual, ordenados por direcciones de IP. Seleccione el registro de cliente que desee modificar y elija Propiedades en el menú Editar (o haga doble clic en la tabla). Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de dirección. Introduzca los valores deseados para las direcciones y haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo. volver al principio Modificar varias direcciones de IP En la ventana principal, seleccione la pestaña Direcciones. Seleccione una red de la lista de redes. DHCP Manager muestra una lista de registros de clientes de la red actual, ordenados por direcciones de IP. Seleccione los registros de cliente que desee modificar y, en el menú Editar, elija Propiedades. Para seleccionar varias direcciones simultáneamente, mantenga pulsada la tecla Mayúsculas mientras resalta las que desee. Para seleccionar direcciones sueltas, mantenga pulsada la tecla Control y seleccione las direcciones que desee modificar. Aparecerá el cuadro de diálogo Modificar varias direcciones. Edite esta pantalla para cambiar uno o más valores. Haga clic en Aceptar para salir del cuadro de diálogo. Liberar direcciones de IP En la ventana principal, seleccione la pestaña Direcciones. Seleccione una red de la lista de redes. DHCP Manager muestra una lista de registros de clientes de la red actual, ordenados por direcciones de IP. Seleccione una o más direcciones que desee liberar y elija Liberar en el menú Editar. Se abrirá el cuadro de diálogo Liberar direcciones. Haga clic en Aceptar para liberar la direcciones seleccionadas. Suprimir direcciones de IP En la ventana principal, seleccione la pestaña Direcciones. Seleccione una red de la lista de redes. DHCP Manager muestra una lista de registros de clientes de la red actual, ordenados por direcciones de IP. Seleccione una o más direcciones que desee borrar y elija Suprimir en el menú Editar. Haga clic en Aceptar para borrar las direcciones seleccionadas. volver al principio