> ## Carpeta Valores predeterminados

> Use esta carpeta para definir las propiedades predeterminadas de la aplicación cliente.

> #### Recursos disponibles: Tarjeta inteligente

> Use la categoría Tarjeta inteligente para definir la propiedad ocf.client.defaultcard. Esta propiedad define un tipo específico de tarjeta (entre todos los tipos de tarjeta válidos) que puede usarse con la aplicación. Los tipos de tarjeta reconocidos por Solaris Smart Cards son:

> - Payflex
> - iButton
> - CyberFlex
> - Predeterminado del servidor OCF: este valor indica la misma configuración de valores que la tarjeta inteligente predeterminada del servidor OCF.

> ##### Definición de la tarjeta inteligente predeterminada

> 1. Seleccione Tarjeta inteligente en la lista Recursos disponibles.
> 2. Pulse el botón de radio para seleccionar la tarjeta inteligente predeterminada.

>    Sólo podrá seleccionar un tipo de tarjeta predeterminado.

>    Nota: | El tipo de tarjeta seleccionado como predeterminado debe estar definido también como tarjeta válida. Véase Lista de comprobación de las tarjetas inteligentes utilizadas.

> 3. Pulse Aplicar o Aceptar para trasladar sus opciones al servidor OCF.

> #### Recursos disponibles: Lector de tarjeta

> Use esta categoría para definir un lector de tarjetas inteligentes predeterminado que la aplicación cliente pueda reconocer.

> ##### Definición del lector de tarjetas inteligentes predeterminado

> 1. Seleccione Lector de tarjeta en la lista Recursos disponibles.
> 2. Pulse el botón de radio del tipo de lector de tarjetas predeterminado.

>    Sólo podrá seleccionar un lector de tarjetas predeterminado.

>    Nota: | El lector de tarjetas que elija debe admitir la tarjeta que seleccionó en Recursos disponibles: Tarjeta inteligente.

> 3. Pulse Aplicar o Aceptar para trasladar sus opciones al servidor OCF.

> #### Recurso disponible: Autenticación

> Use la lista Valor predeterminado/Autenticación para definir la propiedad ocf.client.default.authmechanism. Esta propiedad especifica la secuencia de autenticación predeterminada que se usará cuando un usuario inicie una sesión con la tarjeta inteligente predeterminada e intente acceder a la aplicación actual.

> Los mecanismos disponibles entre los cuales podrá escoger son los que se habían activado para el servidor OCF. Véase Cuadro de diálogo Autenticación. La columna Etiquetas enumera las etiquetas asociadas con el cliente en la tarjeta inteligente.

> Para obtener más información sobre el concepto de estos mecanismos de autenticación, consulte Solaris Smart Cards Administration Guide.

> #### Definición de la secuencia de autenticación predeterminada para el cliente

> 1. Seleccione Autenticación de la lista Recursos disponibles.
> 2. Empiece a editar la secuencia de autenticación:
> a. Pulse Agregar para escoger un mecanismo de autenticación adicional.
> b. Pulse Modificar para cambiar el mecanismo seleccionado en este momento.
> c. Pulse Suprimir para borrar el mecanismo seleccionado en este momento.

> Aparece un cuadro combinado.

> 1. Despliegue el menú de la flecha para ver los mecanismos de autenticación y seleccione los mecanismos adicionales que necesite.

>    Nota: | El orden de los mecanismos en la lista Valor predeterminado/Autenticación es el orden real de la secuencia de autenticación que realizará el servidor OCF.

>    Puede seleccionar más de un mecanismo de autenticación predeterminado. Pulse Aplicar o Aceptar para trasladar sus opciones al servidor OCF.

> Para seguir configurando el cliente pulse el botón Siguiente.

> Para seguir configurando una tarjeta inteligente, vaya a Primeros pasos para configurar tarjetas inteligentes.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.