Übersicht Server und Relay-Agenten Adressen Erstellen Adresse Name Server Makro Kommentar Client-ID Reserviert Leasing BOOTP Nicht verwendbar Adressassistent Duplizieren Ändern Mehrere ändern Freigeben Löschen Makros Optionen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # Erstellen einer Adresse Im Dialogfeld "Adresse erstellen" können Sie einen neuen DHCP-Client-Eintrag im gewählten DHCP-Netzwerk erstellen. Die Resultate dieses Dialogfelds sind analog zu denen, die mit dem SolarisTM-Befehl `pntadm -A` generiert werden. Verwenden Sie den Adreßassistenten, um einen Block Adressen zum DHCP-Netzwerk hinzuzufügen. Der Adreßassistent kann über das Menü "Bearbeiten" aufgerufen werden. Die im Dialogfeld "Adresse erstellen" verfügbaren Einstellungen werden im Folgenden beschrieben.
IP-Adresse | Geben Sie die IP-Adresse an, um sie neuen DHCP-Clients verfügbar zu machen. Die neue Adresse muss in der aktuellen DHCP-Netzwerktabelle eindeutig sein.
Client-Name (optional) | Geben Sie den Hostnamen des Clients an. Wenn Sie diese Option verwenden, versucht der DHCP-Manager, einen Eintrag in der Tabelle `hosts` zu erstellen.
Eigner-Server | Geben Sie die IP-Adresse des DHCP-Servers an, dem die neue IP-Adresse gehört. Dieser Server ist dafür zuständig, zu Anfang auf die Anforderung einer IP-Adressenzuordnung des DHCP-Clients zu reagieren.
Konfigurationsmakro | Geben Sie ein optionales Makro für den Server an, das zum Abrufen von Client-Konfigurationsparametern aus der Datenbank `dhcptab` verwendet werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste mit den Makros anzuzeigen, die auf dem Server verfügbar sind. Wenn das gewünschte Makro noch nicht auf dem Server vorhanden ist, können Sie es über das Dialogfeld Makro erstellen erstellen.
Kommentar (optional) | Wenn Sie möchten, können Sie einen Textkommentar eingeben.
Klicken Sie auf "Leasing", um die Einstellung für den Leasing-Status und das Verfallsdatum zu konfigurieren. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:
Client-ID | Eine hexadezimale Zeichenfolge für die Oktette, die den Client kennzeichnen. Dieses Feld muss eine gerade Anzahl von Zeichen enthalten, wobei maximal 64 Zeichen zulässig sind. Einträge mit `00` stehen für die dynamische Zuordnung zu anfordernden Clients zur Verfügung. Bei BOOTP-Clients werden der Typ der Netzwerk-Hardware und die Hardware-Adresse des Clients miteinander verkettet, um die Clients zu kennzeichnen. So würde z. B. ein BOOTP-Client mit dem Hardware-Typ `01` (10-MB-Ethernet) und der Hardware-Adresse `8:0:20:11:12:b7` die Client-ID `010800201112B7` besitzen.
Reserviert | Die Adresse ist für diesen Client reserviert und kann vom Server nicht neu zugeordnet werden.
Leasing-Policy | Dynamisch: Der DHCP-Server ist für die Zuordnung und die erneute Zuordnung dieses IP-Adressbereichs zuständig. Geben Sie die Verfallszeit für den Leasing-Zeitraum ein. Sie können das Verfallsdatum für den Leasing-Zeitraum im Format mm/tt/jjjj angeben. Permanent: Der Leasing-Zeitraum ist unbegrenzt.
Nur BOOTP-Clients zuweisen | Die gewählte IP-Adresse ist für BOOTP-Clients reserviert.
Adresse ist nicht verwendbar | Diese IP-Adresse kann nicht verwendet werden. Sie können diese Einstellung zusammen mit der Option "Reserviert" verwenden, um einen Client am Booten zu hindern.
zurück zum Anfang