> ## [アプレットを読み込む] ダイアログボックス

> このダイアログボックスでは、現在カードリーダーに入っているカードに正しいアプレットをインストールします。 [アプレット-スマートカード] ボックスには、ユーザーが [コンソール (Console)] 区画で選択したアプレットをサポートしているカードタイプが表示されます。

> 注: | アプレットに割り当てられている値を変更して、新しいバージョンのスマートカードをサポートするようにしなければならないことがあります。アプレットの値を変更する方法については、[アプレットの編集 (Edit Applet)] ダイアログボックスを参照してください。

> #### ボタン

> - 右矢印 - 選択したアプレットを [アプレットをスマートカードにインストールする (Install Applet To Card(s))] リストに移動します。
> - [編集 (Edit)] - [アプレットの編集 (Edit Applet)] ダイアログボックスを表示します。
> - [インストール (Install)] - カードにアプレットをインストールします。
> - [取消し (Cancel)] - 変更内容を保存しないでダイアログボックスを閉じます。
> - [ヘルプ (Help)] - このヘルプメッセージを表示します。

> #### アプレットをインストールするには

> 1. [アプレット-スマートカード (Applet-For Card)] リストからアプレットの種類を選択し、右矢印ボタンを押します。

>    [アプレットをスマートカードにインストールする (Install Applet To Card(s))] リストに、選択したアプレット名と現在アクティブなカードおよびカードリーダーが表示されます。

> 2. [インストール (Install)] を押すと、カードにアプレットが読み込まれます。

>    アプレットのインストールが成功したかどうかを示すポップアップウィンドウが表示されます。

> 3. [了解 (OK)] を押してポップアップウィンドウを閉じます。

> #### アプレットを編集するには

> 1. [アプレット-スマートカード(Applet-For Card)] リストからアプレットの種類を選択します。
> 2. [編集 (Edit)] を押して、[アプレットの編集 (Edit Applet)] ダイアログボックスを開きます。

> スマートカードの設定を続行します。スマートカード上にユーザー情報を構成するにはを参照してください。

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.