> ## Carpeta Tarjetas/autenticaciones

> Use esta carpeta para definir:

> - Tarjetas inteligentes válidas para usar con la aplicación cliente
> - Secuencia de autenticación que hay que usar con las tarjetas válidas

> #### Lista de comprobación de las tarjetas inteligentes utilizadas

> Esta lista muestra todos los tipos de tarjetas inteligentes que están activadas actualmente en el servidor OCF. Seleccione el tipo de tarjeta inteligente que debe haber en el lector cuando el usuario intenta iniciar una sesión de la aplicación. Puede seleccionar más de un tipo de tarjeta.

> #### Lista de autenticaciones y etiquetas

> Use la lista de autenticaciones para definir un valor para la propiedad ocf.client.default.authmechanism. Esta propiedad dirige la secuencia de autenticación predeterminada que se usa para todas las tarjetas válidas durante el inicio de una sesión en la aplicación cliente.

> La lista Autenticaciones de nombre_tarjeta muestra los mecanismos de autenticación disponibles para el tipo de tarjeta seleccionada en la lista de tarjetas inteligentes en uso. La lista Etiquetas muestra los valores de etiquetas actuales que se usan para buscar información sobre el tipo de tarjeta inteligente seleccionado.

> #### Definición de la secuencia de autenticación predeterminada para las tarjetas válidas

> 1. Para definir las tarjetas válidas para la aplicación, seleccione uno o más tipos de tarjetas inteligentes de la lista de tarjetas inteligentes en uso.
> 2. Seleccione un tipo de tarjeta válido.

>    La lista Autenticaciones de nombre_tarjeta muestra el número de identificación personal (PIN) como el mecanismo de autenticación predeterminado que asigna Solaris Smart Cards. La columna Etiquetas relaciona un valor de búsqueda asignado a la aplicación.

> 3. Pulse Agregar para mostrar un cuadro combinado.
> 4. Despliegue el menú de la flecha para ver los mecanismos de autenticación activos en el servidor OCF y seleccione los mecanismos adicionales que necesite.

>    Nota: | El orden de los mecanismos de autenticación, en la lista Autenticaciones de nombre_tarjeta, es el orden real de la secuencia de autenticación que se inicia cuando un usuario accede a esta aplicación cliente.

> 5. Repita este procedimiento para todos los tipos de tarjeta seleccionados como válidos.
> 6. Pulse Aplicar o Aceptar para trasladar sus opciones al servidor OCF.

> Para seguir configurando el cliente pulse el botón Siguiente.

> Para seguir configurando una tarjeta inteligente, vaya a Primeros pasos para configurar tarjetas inteligentes.

Sun Microsystems, Inc. http://www.sun.com

Copyright © 1999 Sun Microsystems, Inc.