Présentation Serveurs et relais Adresses IP Macros Options Nom Catégorie Code Type Granularité Maximum Classe Création Duplication Modification Suppression Options standard Procédures Menus Index |  |  | # Options Sélectionnez l'onglet Options de la fenêtre principale pour afficher la liste des options définies pour le serveur DHCP courant. Les options sont triées par nom, dans l'ordre alphabétique. Les options (ou symboles) définissent les paramètres de configuration transmis aux clients par le serveur DHCP. Pour plus d'informations sur l'utilisation des macros et des options, ainsi que sur les relations entre macros et options, reportez-vous à la section A propos des macros et des options. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer une option en la sélectionnant et en cliquant sur la commande correspondante dans le menu Editer. Les paramètres des options sont décrits ci-dessous.
Nom | Nom de l'option. Les noms d'option ne doivent pas contenir plus de 8 caractères alphanumériques.
Catégorie | Catégorie de l'option. Cette catégorie peut être Standard, Site, Etendue ou Fournisseur.
Standard | Option standard du protocole DHCP. Ces options ne peuvent pas être modifiées.
Site | Définitions d'option créées par l'utilisateur. Elles sont destinées à un usage unique ou personnalisé. Cette catégorie accepte les codes d'option `128-254`.
Etendue | Définitions d'option qui complètent le jeu standard. Ces définitions sont peut-être déjà présentes dans les versions du protocole DHCP utilisées sur votre serveur. Au lieu de mettre à niveau votre mise en oeuvre DHCP, vous pouvez lui ajouter des options étendues. Cette catégorie accepte les codes d'option `77-127`.
Fournisseur | Définitions d'option spécifiques à un matériel, un fournisseur ou une plate-forme. Cette catégorie accepte les codes d'option `1-254`. Le fait de sélectionner ce contexte active le paramètre Classe de client.
Code | Code numérique unique identifiant l'option. Les valeurs autorisées dépendent de l'option Catégorie :
Etendue | Accepte les valeurs de code `77-127`
Site | Accepte les valeurs de code `128-254`
Fournisseur | Accepte les valeurs de code `1-254`
Type de données | Type de données acceptable pour les valeurs d'option :
ASCII | Texte ASCII.
BOOLEEN | Aucune valeur n'est associée à ce type de données. La présence d'options de ce type correspond à la valeur booléenne VRAI ; leur absence correspond à la valeur FAUX.
IP | Une ou plusieurs adresses Internet au format décimal pointé.
NOMBRE | Nombre non signé dont la granularité prise en charge peut être de 1, 2, 4 ou 8 octets.
OCTET | Représentation ASCII non interprétée de données binaires (par exemple, un ID Client).
Granularité | Détermine le nombre de valeurs du type de données indiqué qui sont nécessaires pour former une valeur d'option complète. Par exemple, si le type de données est `IP` et la granularité `2`, la valeur d'option devra contenir deux adresses IP.
Maximum | Nombre maximal de valeurs d'une granularité donnée qui peuvent être spécifiées pour l'option. Si l'on reprend l'exemple précédent en ajoutant un maximum de `2` à la granularité `2` et au type de données `IP`, la valeur d'option pourra contenir un maximum de deux paires d'adresses IP.
Illimité | Pas de limite imposée au nombre de valeurs. Dans ce cas, l'option Maximum doit être définie à `0`.
Spécifier | Nombre spécifique indiquant le maximum.
Classes de client Fournisseur | Cette option n'est activée que si l'option Catégorie a pour valeur Fournisseur. Elle identifie la ou les classes de client auxquelles l'option Fournisseur est associée. La classe est une chaîne ASCII représentant le type de machine et/ou le système d'exploitation du client (par exemple, `SUNW.Javastation`). Ce type d'option permet de définir des paramètres de configuration transmis à tous les clients de la même classe. Entrez la classe du client et appuyez sur Entrée. Vous pouvez indiquer plusieurs classes de client. Seuls les clients DHCP dont la classe correspond à l'une des valeurs répertoriées ici utiliseront l'option.
début