Información general Servidores y relés Direcciones Dirección Estado Caduca Servidor Macro Identificación de cliente Comentario Crear Asistente de direcciones Duplicar Modificar Modificar varias Liberar Suprimir Macros Opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Direcciones Cuando selecciona la pestaña Direcciones en la ventana principal, DHCP Manager muestra los registros de clientes en la red seleccionada, ordenados por nombre de sistema. Enumerar direcciones Para ver los registros ordenados por direcciones de IP, haga clic en Mostrar direcciones en el menú Ver. Los servidores y los clientes quedarán ordenados por direcciones de IP, en lugar de por el nombre del sistema. Cambiar orden Los registros de clientes están ordenados por direcciones de IP del cliente o por nombres de sistemas. Para cambiar este orden, haga clic en la cabecera de la columna. Por ejemplo, haga clic en la cabecera de la columna Servidor para ver los registros alfabéticamente, en orden ascendente, clasificados por nombre del servidor. Mantenga pulsada la tecla Mayúsculas y haga clic en la cabecera de la columna Servidor para ver los registros ordenados por servidor, en orden descendente. Agregar dirección Para agregar nuevas direcciones a la red seleccionada, seleccione el Asistente de direcciones, en el menú Editar. Puede agregar una única dirección, mediante Crear en el menú Editar. Modificar dirección Puede seleccionar una dirección y ver los valores que tiene asignados, modificar uno o más valores y liberar o suprimir las direcciones de la lista. Valores de las direcciones En la siguiente tabla se describen los valores de las direcciones.
Dirección de IP | Una dirección de IP de la red seleccionada, a la que pueden acceder los clientes de DHCP.
Estado | Los atributos de dirección y permiso asignados al cliente:
Dinámico | El servidor DHCP es responsable de la asignación y reasignación de direcciones.
Permanente | Inhabilita la evaluación del valor de permiso (el permiso es permanente).
Reservado (Manual) | La dirección queda reservada para este cliente (asignada manualmente). El servidor DHCP no puede asignar esta dirección a otro cliente. El servidor DHCP no puede reclamar esta dirección.
BOOTP | Las direcciones de IP seleccionadas están reservadas exclusivamente para clientes BOOTP.
No utilizable | Esta dirección no está utilizable. Este valor puede usarse también junto con el valor Reservado, para evitar que arranque el cliente.
Caduca | La fecha de caducidad del permiso de esta dirección de IP. Puede especificar una fecha de caducidad con el formato mm/dd/aaaa.
Servidor | La dirección de IP del servidor DHCP a la que pertenece esta dirección de IP. Este servidor es responsable de responder inicialmente a la solicitud de una dirección de IP realizada por el cliente DHCP.
Macro | Una macro opcional del servidor que permite obtener los parámetros de configuración del cliente de la base de datos `dhcptab`.
Identificación de cliente | Una cadena hexadecimal que representa los octetos que identifican el nuevo cliente. El número de caracteres en este campo debe ser par, con una longitud máxima de 64. Los caracteres válidos están entre 0 y 9 y A-F. Una entrada con un valor de identificación de cliente 00 indica que la dirección está disponible para asignarla al cliente que lo solicite. Los clientes BOOTP están identificados por la concatenación del tipo de hardware de red y la dirección de hardware del cliente. Por ejemplo, un cliente BOOTP con un tipo de hardware `01` (Ethernet 10 Mb) y una dirección de hardware de `8:0:20:11:12:b7` tendría la siguiente identificación de cliente: `010800201112B7`.
Comentario | Un comentario de texto opcional.
volver al principio