# Paramètres du modem (tous serveurs sauf Sun Enterprise 250)

Les changements apportés aux paramètres du modem deviendront effectifs à la prochaine connexion via le modem RSC.

## Parité

Ce champ définit la parité du modem du RSC.

## Bits d'arrêt

Ce champ définit les bits d'arrêt du modem du RSC.

## Bits de données

Ce champ définit les bits de données du modem du RSC.

## Pays

Ce champ définit le code du pays du modem.

# Paramètres du port série (serveurs Sun Enterprise 250 uniquement)

Les changements apportés aux paramètres du port série deviendront effectifs à la prochaine connexion via le port série du RSC.

## Débit en bauds

Ces options définissent le débit du modem du RSC.

## Parité

Ce champ définit la parité du modem du RSC.

## Bits d'arrêt

Ce champ définit les bits d'arrêt du modem du RSC.

## Bits de données

Ce champ définit les bits de données du modem du RSC.

## Activer l'échange d'informations matériel

Cocher cette case permet d'activer l'échange d'informations matériel au niveau du port série. Vous devez la cocher si un modem est connecté au port série du RSC. Si cette case n'est pas cochée en effet, le RSC déconnecte toute session connectée au port série au bout de 10 minutes d'inactivité.

# Paramètres PPP (tous serveurs)

Les changements apportés aux paramètres PPP deviendront effectifs à la prochaine connexion PPP au RSC.

## Activer le PPP

Cochez cette case pour faire de PPP le protocole par défaut pour le RSC. Laissez les deux champs qui suivent vierges si vous voulez que le client qui se connecte au RSC les remplisse.

### Adresse IP locale

Utilisez ce champ pour spécifier l'adresse Internet que le RSC devra utiliser pendant une session PPP.

### Adresse IP distante

Utilisez ce champ pour spécifier l'adresse Internet du noeud distant pendant une session PPP.