# モデムの設定 (Sun Enterprise 250 を除くすべてのサーバー)

変更したモデムの設定は次回 RSC モデム経由でログインしたときに有効になります。

## バリティー

このフィールドは RSC モデムのバリティーを設定します。

## ストップビット

このフィールドは RSC モデムのストップビットを設定します。

## データビット

このフィールドは RSC モデムのデータビットを設定します。

## 国

このフィールドはモデムの国コードを設定します。

# シリアルポートの設定 (Sun Enterprise 250 サーバーのみ)

変更したシリアルポートの設定は次回 RSC シリアルポート経由でログインしたときに有効になります。

## ボーレート

これらのオプションは RSC モデムのボーレートを設定します。

## バリティー

これらのオプションは RSC モデムのバリティーを設定します。

## ストップビット

これらのオプションは RSC モデムのストップビットを設定します。

## データビット

これらのフィールドは RSC モデムのデータビットを設定します。

## ハードウェアハンドシェーク使用可能

シリアルポートでのハードウェアのハンドシェークの使用を可能にするには、このボックスをチェックします。RSC シリアルポートに接続されたモデムである場合は、このボックスをチェックしてください。チェックされていない場合、RSC は、10 分間非活動のシリアルポートに接続されているセッションを切断します。

# PPP の設定 (すべてのサーバー)

変更した PPP の設定は次回 PPP が RSC に接続したときに有効になります。

## PPP 使用可能

RSC の PPP をデフォルトのプロトコルにするには、このボックスをチェックします。RSC に接続しているクライアントが設定する場合は、以下の 2 つのフィールドを空白のままにします。

### ローカル IP アドレス

PPP セッションで使用する RSC の IP アドレスを指定するには、このフィールドを使用します。

### 遠隔 IP アドレス

PPP セッションで使用する遠隔ノードの IP アドレスを指定するには、このフィールドを使用します。