# Modeminställningar (för alla servrar utom SunEnterprise 250)

Ändringar av modeminställningar börjar gälla nästa gång man ansluter genom inloggning via ett RSC-modem.

## Paritet

Inställning av paritet för RSC-modem.

## Stoppbitar

Inställning av stoppbit för RSC-modem.

## Databitar

Inställning av databit för RSC-modem.

## Land

Inställning av modemets landskod

# Serieportsinställningar (endast för Sun Enterprise 250)

Ändringar av inställningarna för serieporten börjar gälla nästa gång man ansluter genom inloggning till RSC:s seriella port.

## Antal baud

Inställning av hastighet i baud för RSC-modem.

## Paritet

Inställning av paritet för RSC-modem.

## Stoppbitar

Inställning av stoppbit för RSC-modem.

## Databitar

Inställning av databit för RSC-modem.

## Aktivera maskinvarubaserad handskakning

Kryssa i den här rutan för att aktivera maskinvarubaserad handskakning på den seriella porten. Du bör kryssa i den här rutan om du har en modemanslutning till RSC:s seriella port. Om rutan inte är ikryssad kopplar RSC från en session som är ansluten till den seriella porten efter 10 minuters inaktivitet.

# PPP-inställningar (gäller alla servrar)

Ändringar av PPP-inställningarna börjar gälla vid nästa PPP-anslutning till RSC-modemet.

## Aktivera PPP

Kryssa i den här rutan för att göra PPP till standardprotokoll för RSC. Lämna följande två fält tomma om klienten som ansluter ska ställa in dem.

### Lokal IP-adress

I det här fältet anger du den Internet-adress som RSC skall använda under PPP-sessioner.

### Fjärr-IP-adress

I det här fältet anger du Internet-adressen för fjärrnoden under PPP-sessioner.