# Impostazioni modem (per tutti i server ad eccezione del Sun Enterprise 250)

Le modifiche alle impostazioni del modem vengono applicate al successivo login eseguito attraverso il modem RSC.

## Paritā

Questo campo imposta la paritā per il modem RSC.

## Bit di stop

Questo campo imposta i bit di stop per il modem RSC.

## Bit di dati

Questo campo imposta i bit di dati per il modem RSC.

## Paese

Questo campo imposta il prefisso internazionale per il modem.

# Impostazioni porta seriale (solo server Sun Enterprise 250)

Le modifiche alle impostazioni della porta seriale vengono applicate al login successivo eseguito attraverso la porta seriale RSC.

## Baud rate

Queste opzioni impostano il baud rate per il modem RSC.

## Paritā

Queste opzioni impostano la paritā per il modem RSC.

## Bit di stop

Queste opzioni impostano i bit di stop per il modem RSC.

## Bit di dati

Questo campo imposta i bit di dati per il modem RSC.

## Abilita handshaking hardware

Selezionando questa casella viene abilitato lo handshaking hardware sulla porta seriale. Questa opzione deve essere selezionata se si dispone di un modem collegato alla porta seriale RSC. Se questa opzione non č selezionata, RSC disconnette le sessioni collegate alla porta seriale dopo 10 minuti di inattivitā.

# Impostazioni PPP (tutti i server)

Le modifiche alle impostazioni PPP vengono applicate alla connessione PPP successiva con RSC.

## Abilita PPP

Selezionando questa casella, PPP viene impostato come il protocollo predefinito per RSC. Lasciando vuoti i due campi seguenti, i relativi parametri verranno impostati dal client connesso a RSC.

### Indirizzo IP locale

Questo campo permette di specificare l'indirizzo Internet da usare per RSC durante una sessione PPP.

### Indirizzo IP remoto

Questo campo permette di specificare l'indirizzo Internet da usare per il nodo remoto durante una sessione PPP.