# 调制解调器设定（适用于除 Sun Enterprise 250 之外的所有服务器）

对调制解调器设定的更改将在下次使用 RSC 调制解调器登录连接时生效。

## 奇偶校验

此字段设置 RSC 调制解调器奇偶校验。

## 停止位

此字段设置 RSC 调制解调器的停止位。

## 数据位

此字段设置 RSC 调制解调器的数据位。

## 国家

此字段设置调制解调器的国家代码。

# 串行端口设定（仅适用于 Sun Enterprise 250 服务器）

对串行端口设定的更改将在下次使用 RSC 串行端口登录连接时生效。

## 波特率

这些选项设置 RSC 调制解调器的波特率。

## 奇偶校验

这些选项设置 RSC 调制解调器的奇偶校验。

## 停止位

这些选项设置 RSC 调制解调器的停止位。

## 数据位

此字段设置 RSC 调制解调器的数据位。

## 启用硬件握手

选择此框将启用串行端口上的硬件握手。 如果有调制解调器连接至 RSC 串行端口，则应选择此框。 如果未选择此框，当处于活动状态的时间超过十分钟后，RSC 将断开连接到串行端口的会话。

# PPP 设定（适用于所有服务器）

对 PPP 设定的更改将对下次连接至 RSC 的 PPP 连接生效。

## 启用 PPP

选择此框将把 PPP 设置为 RSC 的缺省协议。对于下列两个字段，如果它们由连接至 RSC 的客户机负责设置，则将其保留为空。

### 本地 IP 地址

使用此字段指定在 PPP 会话过程中 RSC 使用的因特网网址。

### 远程 IP 地址

使用此字段指定在 PPP 会话过程中远程节点的因特网网址。