# Configuración del módem (para todos los servidores excepto el Sun Enterprise 250)

Los cambios en la configuración del módem entran en efecto en la siguiente conexión de entrada realizada a través del módem de RSC.

## Paridad

Con este campo se establece la paridad del módem de RSC.

## Bits de parada

Con este campo se establecen los bits de parada del módem de RSC.

## Bits de datos

Con este campo se establecen los bits de datos del módem de RSC.

## País

Con este campo se establece el código de país del módem.

# Configuración del puerto serie (sólo para servidores Sun Enterprise 250)

Los cambios en la configuración del puerto serie tienen efecto en la siguiente conexión de entrada realizada a través del puerto serie de RSC.

## Velocidad de baudios

Con estas opciones se determina la velocidad del módem de RSC (en baudios).

## Paridad

Con este campo se establece la paridad del módem de RSC.

## Bits de parada

Con este campo se establecen los bits de parada del módem de RSC.

## Bits de datos

Con este campo se establecen los bits de datos del módem de RSC.

## Activar intercambio de señalización de hardware

Seleccione esta casilla para activar el intercambio de señalización entre los dispositivos de hardware en el puerto serie. Es conveniente seleccionarla si hay un módem conectado a este puerto. En caso de no hacerlo, RSC desconecta la sesión establecida con el puerto serie si transcurren 10 minutos sin actividad.

# Configuración de PPP (para todos los servidores)

Los cambios en la configuración de PPP tienen efecto en la siguiente conexión PPPC con RSC.

## Activar PPP

Seleccione esta casilla para que PPP sea el protocolo predeterminado en el puerto serie de RSC. Deje los dos campos siguientes en blanco si el cliente que se va a conectar a RSC es el responsable de configurarlos.

### Dirección IP local

Utilice este campo para especificar la dirección de Internet que RSC utilizará durante la sesión PPP.

### Dirección IP remota

Utilice este campo para especificar la dirección de Internet del nodo remoto que debe utilizarse durante la sesión PPP.