# 모뎀 설정 (Sun Enterprise 250을 제외한 모든 서버용)

모뎀 설정 변경 사항은 다음에 RSC 모뎀을 통해 로그인 연결할 때 적용됩니다.

## 패리티

이 필드는 RSC 모뎀 패리티를 설정합니다.

## 정지 비트

이 필드는 RSC 모뎀 정지 비트를 설정합니다.

## 데이터 비트

이 필드는 RSC 모뎀 데이터 비트를 설정합니다.

## 국가

이 필드는 모뎀 국가 코드를 설정합니다.

# 직렬 포트 설정 (Sun Enterprise 250 서버 전용)

직렬 포트 설정 변경 사항은 다음에 RSC 직렬 포트를 통해 로그인 연결할 때 적용됩니다.

## 전송 속도

이 옵션은 RSC 모뎀 전송 속도를 설정합니다.

## 패리티

이 옵션은 RSC 모뎀 패리티를 설정합니다.

## 정지 비트

이 옵션은 RSC 모뎀 정지 비트를 설정합니다.

## 데이터 비트

이 필드는 RSC 모뎀 데이터 비트를 설정합니다.

## 하드웨어 접속 가능

이 상자에 체크 표시를 해서 직렬 포트의 하드웨어 접속을 가능하게 합니다. RSC 직렬 포트에 연결된 모뎀이 있을 경우 이 상자에 체크 표시를 해야 합니다. 이 상자에 체크 표시를 하지 않을 경우 비활동 상태가 10분이 경과하면 RSC는 직렬 포트에 연결된 세션의 연결을 끊습니다.

# PPP 설정 (모든 서버용)

PPP 설정 변경 사항은 다음에 RSC로 PPP 연결할 때 적용됩니다.

## PPP 활성화

이 상자에 체크 표시를 해서 PPP를 RSC용 기본 프로토콜이 되게 합니다. RSC에 연결한 클라이언트가 다음 2개의 필드를 설정해야 하면 이들 필드를 공백 상태로 둡니다.

### 지역 IP 주소

이 필드를 사용하여 PPP 세션을 수행하는 동안 사용하기 위한 RSC용 인터넷 주소를 지정합니다.

### 원격 IP 주소

이 필드를 사용하여 PPP 세션을 수행하는 동안 원격 노드용 인터넷 주소를 지정합니다.