概要 サーバーとリレー DHCP 構成 リレー構成 ネットワーク構成 アドレス ネットワークタイプ ルーター NIS NIS+ DHCP サービス リレーサービス アドレス マクロ オプション 手順... メニュー 索引 |  |  | # ネットワークウィザード ネットワークウィザードには、DHCP サーバーの構成済みのネットワークのリストに、新たなネットワークを追加する手順が示されます。 ネットワークウィザードは、「アドレス」が表示されているときに「編集」メニューから開くことができます。 情報を入力するには、フィールド内でマウスをクリックし、値を入力して Enter キーを押します。 DHCP サーバーにネットワークを追加するために必要な情報は、次のとおりです。
「ネットワークアドレス」 | 構成するネットワークの IP アドレスを入力してください。
「サブネットマスク」 | ネットワークのサブネットマスクを入力してください。 サブネットマスクとは、ローカルサブネットワークを形成するために、インターネットアドレスのホストアドレス部分を分割する方法のことです。
「ネットワークタイプ」 | ネットワークが、ローカルエリアネットワーク (LAN) またはポイントツーポイント (PPP) のどちらであるかを指定してください。
「ルーティング」 | ルーターとは、あるネットワークから他のネットワークへ IP パケットを転送できる複数のネットワークインタフェースを持つマシンのことです。 ほとんどの場合、クライアントは、ルーター検索を使用してルーターに接続します。 ルーター検索を使用できないネットワーク内にクライアントがある場合は、 他のネットワーク上にあるシステムと通信するのに使用できるルーターの IP アドレスを入力してください。
「NIS ドメイン」 「NIS サーバー」 | サーバーが NIS ネームサービスを使用するように構成されている場合、 NIS サーバーの情報を入力してください。 サーバーが NIS ネームサービスを使用するように構成されていない場合は、1 つまたは複数の NIS ネームサーバーの、ドメイン名と IP アドレスを入力してください。 サーバーは、アドレスがリストされている順番で照会されます。
「NIS+ ドメイン」 「NIS+ サーバー」 | サーバーが NIS+ ネームサービスを使用するように構成されている場合、 NIS+ サーバーの情報を入力してください。 サーバーが NIS+ ネームサービスを使用するように構成されていない場合は、 1 つまたは複数の NIS+ ネームサーバーの、ドメイン名と IP アドレスを入力してください。 サーバーは、アドレスがリストされている順番で照会されます。
ページの先頭へ