概要 サーバーとリレー IP アドレス マクロ 作成 複製 変更 名前 オプション 上/下へ移動 削除 削除 オプション 手順... メニュー 索引 |  |  | # マクロの変更 「マクロの属性」ダイアログボックスには、マクロの現在の設定が表示され、選択した DHCP サーバー上の `dhcptab` 中の設定を変更することができます。 エントリを変更するには、エントリをクリックして新しい値を入力し、Enter キーを押します。 定義されているオプションのリストを表示するには、「オプション名」フィールドまたは「値」フィールドをマウスの右ボタンでクリックします。 オプションがカテゴリおよびタイプごとにリストされます。 「マクロの属性」ダイアログボックスで設定できる項目は、次のとおりです。
「名前」 | マクロの名前。変更する場合は、マクロの新しい名前を指定してください。 指定した名前によって、マクロのカテゴリが決まります。 マクロの名前は、英数字 128 文字以内で指定してください。 マクロの名前には、制御したいリソースまたはデバイスのカテゴリと同じ名前を付けてください。 たとえば、Ultra-5TM (クライアントクラス名は `SUNW,Ultra5_10`) の「Client Class」マクロを作成する場合、`SUNW.Ultra5_10` というマクロ名にします。
「オプション名」 | マクロに取り込むオプションおよびマクロの名前を指定してください。 オプションを追加または削除したり、オプションのリスト中の順番を変更できます。 定義されているオプションのリストを表示するには、「オプション名」カラムをマウスの右ボタンでクリックしてください。 オプションがカテゴリおよびタイプごとに表示されます。 入れ子構造になったマクロを取り込むには、「オプション名」カラムに「Include」と入力し、「オプションの値」カラムにマクロの名前を入力してください。 オプションを指定するには、「オプション名」カラムにオプションの名前を入力し、「オプションの値」カラムにオプションの値を入力してください。
「上に移動、下に移動」 | オプションおよび入れ子になったマクロの処理順序を変更するには、「上に移動」または「下に移動」をクリックしてください。 最初に処理されたオプションおよびマクロと、最後に処理されたオプションおよびマクロとで、値が衝突する場合は、最後に処理された値が優先されます。 このため、オプションとマクロの処理順序は、十分に考慮する必要があります。
「削除」 | マクロからオプションを削除するには、削除するオプションを選択して「削除」をクリックします。
「DHCP サーバーに変更を通知する」 変更したマクロ情報が書き込まれた後すぐに、DHCP サーバーに `dhcptab` を再読み込みさせたい場合、このチェックボックスを選択してください。 通常は、クライアントがすぐに新しい構成データを受け取ることができるように、DHCP サーバーが `dhcptab` を再読み込みするように指定します。 ただし、正しい構成にするために複数のマクロを修正する必要があるときなど、再読み込みを遅らせたい場合もあります。 ページの先頭へ