概要 サーバーとリレー アドレス 作成 アドレスウィザード 番号 サーバー 開始アドレス 名前 確認 構成 使用不可 リース 複製 変更 (1 つ) 変更 (複数) 解放 削除 マクロ オプション 手順... メニュー 索引 |  |  | # アドレスウィザード アドレスウィザードでは、DHCP サーバーネットワークに複数のアドレスを追加します。 アドレスウィザードを開始するには、「アドレス」タブを選択し、「編集」メニューから「アドレスウィザード」を選択してください。 画面の下方に表示される矢印をクリックして、処理を進めてください。 情報を入力するには、フィールド内でマウスをクリックし、値を入力して Enter キーを押します。 アドレスウィザードでは、以下の情報を入力するように指示されます。
「IP アドレスの数」 | DHCP サーバーのネットワークに追加するアドレスの数を入力してください。
「管理するサーバー」 | 追加する IP アドレスを管理する DHCP サーバーの IP アドレスを入力してください。このサーバーが、DHCP クライアントからの IP アドレス要求に最初に応答します。
「開始 IP アドレス」 | 連続している IP アドレスの開始 (先頭) IP アドレスを入力してください。
「クライアント名を自動生成する」 | 生成されるクライアント名のルート名を入力してください。 割り当てられた各アドレスに対応するクライアントの名前のリストを生成することができます。 クライアント名は、サーバーの `hosts` テーブルに入力されます。 新しいクライアント名は、ルート名に連続する番号が加えられたものになります。
アドレスリストの確認 | 入力した情報 (値) を確認できます。 アドレスを追加または変更したい場合は、 「編集」メニューからそれぞれ「作成」 または 「属性」 を選択してください。
「構成マクロ」 | クライアント構成マクロの名前を入力してください。 リストをスクロールして、既存のマクロを確認できます。 マクロの内容を表示するには、リストからマクロを選択して「表示」をクリックしてください。 現在存在していないマクロを指定したい場合は、 「マクロの作成」 ダイアログボックスで新しいマクロを作成できます。
「アドレスを指定するまで使用しない」 | 使用不可 にしたいアドレスを選択できます。
「リースタイプ」 | 「動的」または「常時」を選択してください。 「動的:」DHCP サーバーは、指定した有効期限まで IP アドレスを割り当てまたは再割り当てします。 IP アドレスが使用されていないときに IP アドレスを使用可能にしたい場合に、「動的」を選択してください。 mm/dd/yyyy (月/日/年) という書式で、リースの有効期限を入力してください。 「常時:」 アドレスがクライアントに常時割り当てられます。
ページの先頭へ