概要 Solaris DHCP について マクロについて ヘルプの参照 サーバーとリレー アドレス マクロ オプション 手順... メニュー 索引 |  |  | # Solaris DHCP SolarisTM DHCP サーバー (`in.dhcpd`) は、DHCP クライアントおよび BOOTP クライアントに DHCP サービスを提供します。 Solaris DHCP 実装の特長は、 ネットワークパラメータの値を含んだマクロを使用してネットワーク構成を割り当てることができるという柔軟性です。 以下の図に、Solaris DHCP における、DHCP/BOOTP クライアントのブート処理過程 (マクロ処理を含む) を示します。 上記の図において: DHCP/BOOTP クライアントが DHCP 要求を出します。 DHCP サーバーが要求を受け取り、DHCP 割り当てプロセスを発信します。 利用可能な IP アドレス が DHCP ネットワークテーブル中で検索され、 クライアントに割り当てられます。 サーバーの `dhcptab` テーブルにある、 クライアントクラスマクロ (プラットフォーム/オペレーティングシステム) 中のオプション値が、 一括して次の段階に渡されます。 サーバーの `dhcptab` データベースにある ネットワークマクロ (クライアントネットワーク) 中のオプション値が、 一括して次の段階に渡されます。 サーバーの `dhcptab` データベースにある IP アドレスマクロ (サーバー固有) 中のオプション値が、 一括して次の段階に渡されます。 サーバーの `dhcptab` データベースにある クライアント ID マクロ (クライアント固有。 たとえば、Ethernet/MAC ID) 中のオプション値が、 一括して次の段階に渡されます。 すべてのオプション値が、DHCP サーバーによって割り当てられた IP アドレスと共に、 まとめて DHCP クライアントに渡されます。 クライアントが、DHCP サーバーから渡された IP アドレスと値を使用してブート処理を完了します。 マクロおよびオプションについての詳細は、それぞれのヘルプトピックを参照してください。 ページの先頭へ