概要 サーバーとリレーエージェント IP アドレス マクロ オプション 手順... サーバー/リレー アドレス マクロ 表示 作成 複製 変更 削除 オプション メニュー 索引 |  |  | # 手順: マクロ マクロを表示する メインウィンドウの「マクロ」 タブを選択します。 このネットワークに構成されたマクロのリストが表示されます。 マクロどうしの関係を表示することもできます。 マクロに関連付けられているオプションを表示するには、 マクロをクリックし、「編集」メニューから「属性」を選択します。オプションとその値が表示されます。 新しいマクロを作成する メインウィンドウの「マクロ」タブを選択します。 このネットワークに構成されているマクロのリストが表示されます。 「編集」メニューから「作成」を選択します。 「マクロの作成」ダイアログボックスが開きます。 新しいマクロの名前 (固有の名前) を入力します。 新しいマクロの名前には、サーバーの DHCP テーブル (`dhcptab`) 中で固有の名前を指定してください。 (後述のマクロ名についての注意も参照してください。) マクロの定義を入力します。 他のマクロを取り込むか、またはマクロに取り込むオプションの値を定義することによって、マクロを定義することができます。 `dhcp_inittab`(4) のマニュアルページに、標準オプション が記載されています。 「了解」をクリックして、設定を適用します。 新しいマクロの定義が `dhcptab` に格納されます。
マクロの名前には、制御したいリソースまたはデバイスのカテゴリと同じ名前を付けてください。 たとえば、Ultra-5sTM (クライアントクラス名は `SUNW,Ultra5_10`) の「Client Class」マクロを作成する場合、`SUNW.Ultra5_10` というマクロ名にします。 詳細は、「マクロおよびオプションを使用する」を参照してください。
マクロを複製する 既存のマクロの一部の属性またはすべての属性を使用して、新しいマクロを作成することができます。 メインウィンドウの「マクロ」タブを選択します。 このネットワークに構成されたマクロのリストが表示されます。 複製したいマクロを選択し、「編集」ウィンドウで「複製」を選択します。 「マクロの複製」ダイアログボックスが開きます。 新しいマクロの名前を入力します。 (マクロの名前について、注 を参照してください。) 必要に応じてマクロの設定を変更します。 「了解」をクリックして設定を適用します。 新しいマクロの定義が `dhcptab` に格納されます。 マクロを変更する メインウィンドウの「マクロ」タブを選択します。 このネットワークに構成されているマクロのリストが表示されます。 変更したいマクロを選択し、「編集」ウィンドウで「属性」を選択します。 「マクロの属性」ダイアログボックスが開きます。 マクロの設定を変更し、「了解」をクリックします。 マクロを削除する メインウィンドウの「マクロ」タブを選択します。 このネットワークに構成されているマクロのリストが表示されます。 削除したいマクロを選択し、「編集」ウィンドウで「削除」 を選択します。 「マクロの削除」ダイアログボックスが開きます。 「了解」をクリックします。 `dhcptab` データベースからマクロの定義が削除されます。 ページの先頭へ