2. 概要 サーバーとリレー IP アドレス マクロ オプション 手順... サーバーとリレー DHCP の構成 BOOTP の構成 ネットワークの構成 ネットワークの削除 サービスのカスタマイズ 開始/停止/再開 有効化/無効化 エクスポート/インポート データストアの変換 DHCP 構成の解除 BOOTP 構成の解除 アドレス マクロ オプション 索引 |  |  | # 手順: サーバーとリレー DHCP サーバーを構成する サーバーが DHCP サーバーまたは BOOTP リレーエージェントとして構成されていない Solaris システム上で DHCP マネージャを起動すると、「サーバー構成の選択」ダイアログボックスが開きます。DHCP サーバーとしてまたは BOOTP リレーエージェントのいずれかとして、サーバーを構成するように選択できます。両方を選択することはできません。 「DHCP サーバーとして構成」を選択します。 「DHCP 構成ウィザード」が起動します。 指示にしたがって情報を入力し、構成を進めていきます。 構成が完了すると、DHCP サーバーが起動します。 構成パラメータを変更したい場合、 構成パラメータを含むマクロを後から変更できます。 かわりに、サーバーの 構成を解除してから、構成ウィザードを使用してサーバーを再構成することもできます。 DHCP サービスをカスタマイズするには、「サービス」メニューから「変更」を選択します。 BOOTP リレーエージェントを構成する サーバーが DHCP サーバーまたは BOOTP リレーエージェントとして構成されていない Solaris システム上で DHCP マネージャを起動すると、「サーバー構成の選択」ダイアログボックスが開きます。DHCP サーバーとしてまたは BOOTP リレーエージェントのいずれかとして、サーバーを構成するように選択できます。両方を選択することはできません。 「BOOTP リレーとして構成」を選択します。 「BOOTP リレーの構成」ダイアログボックスが開きます。 DHCP サーバーを指定します。 構成要求がリレー (転送) される宛先となる DHCP サーバー (1 つまたは複数) の、名前または IP アドレスを入力します。 構成が完了すると、BOOTP リレーエージェントが起動します。 BOOTP リレーサービス をカスタマイズするには、 「サービス」メニューから「変更」を選択します。 ネットワークを構成する DHCP サーバーを最初に構成するときには、 「DHCP 構成ウィザード」を使用して最初のネットワークを構成します。 ネットワークを追加構成するには、以下の手順を実行してください。 「アドレス」タブを選択した状態で、「編集」メニューから「ネットワークウィザード」を選択します。 新しいネットワークの構成情報を入力します。 「了解」をクリックして、構成を適用します。 ネットワークを削除する ネットワークを削除するには、DHCP サーバーによって監視されているネットワークのリストからネットワークを削除します。 「アドレス」タブを選択した状態で、「編集」メニューから「ネットワークの削除」を選択します。 「ネットワークの削除」ダイアログボックスが開きます。 「保持するネットワーク」リストに、構成済みのネットワークが表示されます。 削除したいネットワークを選択し、矢印キーを使用してそのネットワークを「削除するネットワーク」リストに移動します。 「了解」をクリックして、ネットワークの削除を適用します。 このダイアログボックスでは、ネットワークを追加することはできません。 DHCP サーバーによって監視されるネットワークのリストにネットワークを追加または復元するには、 ネットワークを構成する必要があります。 DHCP/BOOTP サービスをカスタマイズする サーバーまたは BOOTP リレーエージェントに、DHCP サービスまたは BOOTP サービスを構成することができます。 「サービス」メニューから「変更」を選択します。 「サービスオプションの変更」ダイアログボックスが開きます。 構成情報を入力します。 「サービスオプションの変更」ダイアログボックスを使用して、DHCP または リレーのサービスをカスタマイズします。 BOOTP 互換モードなどのオプションを構成したり (DHCP サーバーの場合)、要求を転送する宛先となる DHCP サーバーのリストを変更したり (リレーエージェントの場合) することができます。 「了解」をクリックします。 DHCP サーバーまたは BOOTP リレーエージェントを起動、停止、再起動する 初期構成が完了すると、 DHCP サーバーまたは BOOTP リレーエージェントが自動的に起動します。 サービスを停止または起動するには、「サービス」メニューからそれぞれ「停止」、「開始」を選択します。 これは、`stop`、`start` コマンドによって `/etc/init.d/dhcp` スクリプトを実行するのと同等です。 メインウィンドウの「サービス」メニューを選択します。 「サービス」メニューから、「開始」、「停止」、または「再開」を選択します。
   「開始」 | 停止している DHCP サービスまたは BOOTP リレーサービスを開始するには、「開始」をクリックします。
   「停止」 | DHCP デーモンまたは BOOTP デーモンを停止するには、「停止」をクリックします。
   「再開」 | DHCP サーバーに`dhcptab` を再読み込みさせるには、「再開」をクリックします。
2. 「了解」をクリックして処理を適用します。 サーバーまたは BOOTP リレーエージェントを有効/無効にする DHCP を無効にすると、 DHCP デーモンが停止し、ブートシーケンスから削除されます。 DHCP サービスが無効になっている場合は、サーバーをリブートしたときにサービスが自動的に起動されることはありません。 DHCP を有効にすると、DHCP デーモンが起動し、ブートシーケンスに復元されます。 メインウィンドウの「サービス」メニューを選択します。 「サービス」メニューから「有効」または「無効」を選択します。
   「有効」 | 無効になっている DHCP サービスを有効にするには「有効」をクリックします。
   「無効」 | ブートシーケンスから DHCP サービスを削除するには「無効」を選択します。
2. 「了解」をクリックして処理を適用します。 DHCP サーバーからデータをエクスポートする 「サービス」メニューから「データをエクスポート」を選択します。 「データをエクスポート」ウィザードが表示されます。 プロンプトに答えて、エクスポートするデータを指定します。 「了解」をクリックして、動作を確定します。 DHCP サーバーにデータをインポートする IP アドレス、マクロ、またはオプションは DHCP サーバーからエクスポートした後で、ほかの Solaris DHCP サーバーにインポートできます。 「サービス」メニューから、「データをインポート」を選択します。 「データをインポート」ウィザードが表示されます。 この DHCP サーバーにインポートするデータを含んだファイルのフルパスを入力します。 このファイルは、Solaris DHCP サーバーからデータをエクスポートして作成されたものでなくてはなりません。 新しいサーバー上で衝突した情報を、インポートしたデータで置き換えたい場合は、「既存のデータを上書き」を選択します。 データのインポート先の DHCP サーバーが、 インポートされているネットワーク、IP アドレス、マクロ、またはオプションのいずれかと同じ 構成データを所有している場合、このオプションを選択すると、データはインポートされたデータに置き換わります。 デフォルトでは、衝突したデータは上書きされません。 「了解」をクリックして、動作を確定します。 新しいデータストアに変換する Solaris DHCP サービスは、いろいろなデータストアをサポートしており、 さまざまな要件のサイトで使用できるように設計されています。 たとえば、DHCP クライアントの数が増加して、DHCP サービスにより高いパフォーマンス、またはより大容量が必要になった場合、あるいは複数のサーバーで DHCP サーバーの役割を共有したい場合は、新しいデータストアに変換する必要が生じるかもしれません。 「サービス」メニューから、「データストアの変換」を選択します。 「データストアの変換」ウィザードが表示されます。 プロンプトに答えて、エクスポートするファイルを選択します。 「了解」をクリックして、動作を確定します。 DHCP サーバーの構成を解除する このマシン上で、もう DHCP サーバーを実行しないという場合は、 DHCP サーバーの構成を解除できます。必ず、サーバーの持つアドレスを ほかの DHCP サーバーに転送してからサーバーの構成を解除してください。 DHCP サーバーからデータをエクスポートするを参照してください。 DHCP サーバーの構成を解除する 「サービス」メニューから「解除」を選択します。 「サービスの解除」ダイアログボックスが開きます。 以下の どちらか 1 つまたは両方のオプションを選択します。
   「R`dhcptab` とすべての DHCP ネットワークテーブルを削除」 | このオプションを選択する場合には注意が必要です。 NIS+ を使用している場合、DHCP ネットワークテーブルを削除すると、これらのデータベース情報を共有している他の DHCP サーバーに問題が発生する可能性があります。
   「すべての DHCP アドレスのホストエントリテーブルを削除」 | サーバーのホスト名サービスからもエントリを削除するには、このオプションを選択してください。
「了解」を選択して処理を適用します。 BOOTP リレーエージェントの構成を解除する 「サービス」メニューから「解除」を選択します。 「サービスの解除」ダイアログボックスが開きます。 「了解」をクリックして処理を適用します。 ページの先頭へ