概要 サーバーとリレーエージェント IP アドレス 作成 アドレスウィザード 複製 変更 アドレス 名前 サーバー マクロ コメント クライアント ID 予約済み リース BOOTP 使用不可 変更 (複数) 解放 削除 マクロ オプション 手順... メニュー 索引 |  |  | # アドレスの変更 「アドレスの属性」ダイアログボックスでは、選択した DHCP サーバー上の現在の DHCP ネットワークテーブル中のアドレス設定を、表示および変更します。
一度に複数のアドレスを変更する場合は、「アドレス」メインウィンドウで複数のアドレスを選択し、「編集」メニューから「属性」を選択して「複数アドレスの変更」 ダイアログボックスを開いてください。
「アドレスの属性」ダイアログボックスで設定できる項目は、次のとおりです。
「IP アドレス」 | 新しい DHCP クライアントに利用できる IP アドレスを指定してください。新しい IP アドレスとして指定するアドレスは、現在の DHCP ネットワークテーブル中で固有 (一意) である必要があります。
「クライアント名」 (省略可) | クライアントのホスト名を指定してください。この項目を使用すると、DHCP Manager は `hosts` テーブル中にエントリを作成しようとします。
「管理するサーバー」 | 新しい IP アドレスを管理する DHCP サーバーの IP アドレスを指定してください。この DHCP サーバーは、DHCP クライアントからの IP アドレス割り当て要求に最初に応答します。
「構成マクロ」 | サーバーが `dhcptab` からクライアントの構成パラメータを取得するために使用するマクロを指定してください。矢印をクリックすると、サーバー上で利用できるマクロのリストが表示されます。 指定したいマクロがサーバー上にない場合は、「マクロの作成」ダイアログボックスを使用してマクロを作成することができます。
「コメント」 (省略可) | コメントを入力してください。入力を省略しても構いません。
リースの状態と有効期限の設定を構成するには、「リース」をクリックしてください。次の内容を構成できます。
「クライアント ID」 | このアドレスを使用した DHCP または BOOTP クライアントの固有の識別子です。このクライアント ID は、DHCP クライアントのベンダーにより決定されます。Solaris 以外の DHCP クライアントについては、DHCP クライアントのマニュアルを参照してください。 Solaris DHCP クライアントでは、クライアント ID は、ネットワークのハードウェアタイプとクライアントのハードウェアアドレスを連結した文字列です。たとえば、ハードウェアタイプが `01` (10 Mb Ethernet) でハードウェアアドレスが `8:0:20:11:12:b7` であるクライアントのクライアント ID は、`010800201112B7` となります。 クライアント ID の値が `00` のエントリは、要求元のクライアン トに動的割り当てが可能なアドレスです。
「クライアントがこのアドレスを予約」 | このクライアントに対するアドレスが予約されます。サーバーが再割り当てすることはできません。
「リースポリシー」 | 「動的割り当て有効期限:」>DHCP サーバーは、指定した期間中、IP アドレスを割り当ておよび再割り当てします。 mm/dd/yyyy (月/日/西暦) という書式で、リースの有効期限を入力してください 。 「常時割り当て:」リースの有効期限を設定しません。
「BOOTP クライアントのみに割り当てる」 | 選択した IP アドレスが BOOTP クライアント用に予約されま す。
「アドレスを使用しない」 | この IP アドレスは使用できません。「クライアントがこのアドレスを予約」と共に指定すると、クライアントがブートされないように設定することができます。
ページの先頭へ