概要 サーバーとリレー IP アドレス マクロ オプション 手順... メニュー アドレス表示 マクロ表示 オプション表示 索引 |  |  | # 「アドレス」表示のメニュー
| タイトル | 説明
| 「ファイル」メニュー |
| 「終了」 | アプリケーションを終了します。
| 「編集」メニュー |
| 「作成」 | DHCP サーバーに新しいアドレスを追加します。
| 「削除」 | 選択したアドレス (複数可) を削除します。
| 「複製」 | 選択したアドレスエントリを複製します。
| 「属性」 | 選択したアドレス (複数可) の属性を変更します。
| 「アドレスウィザード」 | 複数のアドレスを追加するために「アドレスウィザード」を使用します。
| 「アドレスの解放」 | 選択したアドレス (複数可) を解放します。
| 「ネットワークウィザード」 | ネットワークを構成し、そのネットワークを、DHCP サーバーの監視対象ネットワークのリストに追加します。
| 「ネットワークの削除」 | 選択したネットワークを、DHCP サーバーの監視対象ネットワークのリストから削除します。
| 「表示」メニュー |
| 「再表示」 | サーバーからのデータを再表示します。
| 「アドレスを表示」 | ホスト名ではなく IP アドレスによってクライアントをソートして表示します。
| 「グリッドを表示」 | グリッドを表示します。
| 「サービス」メニュー |
| 「再開」 | DHCP デーモンを停止し、再起動します。
| 「停止」 | DHCP デーモンを停止します。
| 「開始」 | DHCP デーモンを起動します。
| 「無効」 | DHCP サーバーまたは BOOTP リレーエージェントを使用不可 (無効) にします。
| 「有効」 | DHCP サーバーまたは BOOTP リレーエージェントを使用可 (有効) にします。
| 「変更」 | DHCP サーバーまたは BOOTP リレーエージェントのサービスをカスタマイズします。
| 「データをエクスポート」 | DHCP サーバーにインポートするために、DHCP データストアから、選択した IP アドレス、マクロ、およびオプションをファイルにコピーします。
| 「データをインポート」 | DHCP サーバーからエクスポートされた IP アドレス、マクロ、およびオプションを DHCP データストアに格納します。
| 「データストアの変換」 | 新しいデータストアを使用し、既存のデータを新しいデータストア書式に変換するように DHCP サーバーを構成します。
| 「解除」 | DHCP サーバーまたは BOOTP リレーエージェントの構成を解除します。
| 「ヘルプ」メニュー | オンラインヘルプを表示します。
| 「ネットワーク」 | 構成されたネットワークのスクロールリスト。表示するネットワークを選択してください。
| 「検索」 | アドレスエントリを検索します。
| コラムのエントリ |
| 「IP アドレス」 | クライアントの IP アドレス。
| 「状態」 | リースおよびアドレスの属性。
| 「有効期限」 | リースの有効期限。
| 「サーバー」 | 管理サーバーの IP アドレス。
| 「マクロ」 | 構成マクロ。
| 「クライアント ID」 | クライアントの ID。
| 「コメント」 | コメント (省略可)
ページの先頭へ