概要 サーバーとリレー アドレス アドレス 状態 有効期限切れ サーバー マクロ クライアント ID コメント 作成 アドレスウィザード 複製 変更 (1 つ) 変更 (複数) 解放 削除 マクロ オプション 手順... メニュー 索引 |  |  | # アドレス メインウィンドウの「アドレス」タブを選択すると、選択されているネットワーク内のクライアントのレコードが、ホスト名によってソートされて表示されます。レコードは、データストアが保持する DHCP ネットワークテーブルに保存されます。 アドレスのリスト ホスト名によってではなく IP アドレスによってソートされたレコードを表示するには、「表示」メニューから「アドレスを表示」を選択してください。IP アドレスによってソートされたサーバーおよびクライアントのリストが表示されます。 ソート方法の変更 クライアントレコードは、IP アドレスまたはホスト名によってソートされます。 ソート順を変更するには、カラムのヘッダーをクリックしてください。 たとえば、サーバー名のアルファベット順 (昇順) でレコードを表示するには、「サーバー」カラムヘッダーをクリックしてください。 サーバー名のアルファベット順 (降順) でレコードを表示するには、Shift キーを押しながら「サーバー」カラムヘッダーをクリックしてください。 アドレスの追加 選択したネットワークに新しいアドレス (複数) を追加するには、「編集」メニューから「アドレスウィザード」 を選択してください。 「編集」メニューから 「作成」 を選択すると、アドレスを 1 つ追加できます。 アドレスの変更 アドレスの設定内容を表示、1 つまたは複数の設定内容を変更、アドレスを解放、リストからアドレスを削除することができます。 アドレスの属性 アドレスについて設定できる属性は、次のとおりです。
IP アドレス | DHCP クライアントから利用できる、選択されたネットワーク内の IP アドレス。
属性 | クライアントに割り当てられる、リースおよびアドレスの属性。
動的割り当て | DHCP サーバーが、IP アドレスの割り当ておよび再割り当てを行います。
常時割り当て | リース設定を検査しません (リース期間を設定しません)。
アドレスを予約 (手動) | クライアントのアドレスが予約されます (手動で割り当てる)。 DHCP サーバーは、このアドレスを他のクライアントに割り当てることはできません。
BOOTP | 選択した IP アドレスが、BOOTP クライアント用だけに予約されます。
使用しない | このアドレスは使用できません。 「クライアントがこのアドレスを予約」と共に指定すると、クライアントがブートされないように設定することができます。 |
有効期限 | IP アドレスのリース有効期限。 リース有効期限は、mm/dd/yyyy (月/日/西暦) という書式で指定できます。
サーバー | この IP アドレスを管理する DHCP サーバーの IP アドレス。 このサーバーは、DHCP クライアントからの IP アドレス要求に最初に応答します。
マクロ | サーバーが `dhcptab` からクライアントの構成パラメータを取得するために使用するマクロ。
クライアント ID | このアドレスを使用した DHCP または BOOTP クライアントの固有の識別子です。このクライアント ID は、DHCP クライアントのベンダーにより決定されます。Solaris 以外の DHCP クライアントについては、DHCP クライアントのマニュアルを参照してください。 Solaris DHCP クライアントでは、クライアント ID は、ネットワークのハードウェアタイプとクライアントのハードウェアアドレスを連結した文字列です。たとえば、ハードウェアタイプが `01` (10 Mb Ethernet) でハードウェアアドレスが `8:0:20:11:12:b7` であるクライアントのクライアント ID は、`010800201112B7` となります。 クライアント ID の値が `00` のエントリは、要求元のクライアン トに動的割り当てが可能なアドレスです。
コメント | コメントを記述します。省略可能です。
ページの先頭へ