概要 サーバーとリレー DHCP 構成 BOOTP 構成 ネットワーク構成 DHCP サービス BOOTP サービス 詳細 ホップ サーバー インタフェース アドレス マクロ オプション 手順... メニュー 索引 |  |  | # BOOTP リレーエージェントの サービスオプションの変更 初期構成後に BOOTP リレーエージェントの設定を変更するには、「サービス」メニューから「変更」を選択してください。 「サービスオプションの変更」ダイアログボックスでは、以下のオプションを構成できます。
「詳細ログメッセージ」 | DHCP デーモンが、`syslogd` にメッセージを書き込みます。 詳細モードでは、DHCP デーモンからより多くのメッセージが表示されます。 詳細モードを選択すると、メッセージを書き込んで表示する時間によって、処理効率が低下する可能性があるため、トラブルシューティングのときだけ使用するべきです。 デフォルトでは、詳細モードは選択されていません。
「リレーエージェント最大ホップ数」 | BOOTP リレーエージェントが要求をドロップするまでに、ほかのサーバーに要求をリレー (転送) できる最大回数を指定してください。 デフォルトは 4 です。
「DHCP サーバー」 | BOOTP リレーエージェントが要求を転送する宛先となる、DHCP サーバーのホスト名と IP アドレスを指定してください。 初期構成で構成されているサーバーのリストに追加するには、このオプションを使用してください。 構成済みのサーバーを削除する場合にも、このオプションを使用できます。
「インタフェース」 | 「インタフェース」タブを選択し、DHCP サーバーが監視するネットワークインタフェースを選択します。 インタフェースはデバイス名とネットワーク IP アドレスによってリストされます。 監視されているインタフェースのリストからネットワークを削除したり、リストにネットワークを復元するには、矢印キーを使用します。 デフォルトでは、サーバーはすべてのネットワークインタフェースを監視できます。