概要 サーバーとリレー DHCP 構成 リレー構成 ネットワーク構成 DHCP サービス リレーサービス アドレス マクロ オプション 手順... メニュー 索引 |  |  | # BOOTP リレーエージェントの構成 DHCP サーバーおよび BOOTP リレーエージェントのいずれとしても構成されていないシステムに対して DHCP Manager を起動した場合、 システムをどのように構成するかを選択することができます。 BOOTP リレーエージェントとしての構成を選択すると、「BOOTP リレーの構成」ダイアログボックスが開きます。
「DHCP サーバー」 | リレーエージェントが構成要求を転送する宛先の DHCP サーバー (複数可) を、IP アドレスまたはホスト名で指定します。
リレーホップ数や監視するネットワークインタフェースなどのオプションを、初期構成を行なった後に追加設定するには、「サービス」メニューから「変更」 を選択してください。