概要 サーバーとリレーエージェント IP アドレス 作成 アドレスウィザード 複製 変更 (1 つ) 変更 (複数) サーバー コメント マクロ BOOTP 使用不可 リース 解放 削除 マクロ オプション 手順... メニュー 索引 |  |  | # 複数のアドレスの変更 「複数アドレスの変更」ダイアログボックスでは、現在の DHCP ネットワークテーブル中の複数のクライアントレコードを変更します。
1 回に 1 つのアドレスを変更する場合は、選択したネットワークのアドレスリストから変更したいアドレスを選択し、 「編集」メニューから「属性」を選択して「アドレスの属性」ダイアログボックスを開いてください。
「複数アドレスの変更」ダイアログボックスで設定できる項目は、次のとおりです。 「現在の設定を維持」と示されているフィールドは、選択されたレコードへの変更を行いません。
「管理サーバー」 | IP アドレスを管理する DHCP サーバーのホスト名または IP アドレスを指定してください。このサーバーは、DHCP クライアントからの IP アドレス割り当て要求に最初に応答します。 矢印をクリックすると、接続されているサーバーのリストが表示されます。リスト中にないサーバーの名前またはアドレスも入力できます。
「コメント」 (省略可) | コメントを入力してください。入力を省略しても構いません。
「構成マクロ」 | 構成マクロは、サーバーが `dhcptab` からクライアントの構成パラメータを取得するために使用されます。 矢印をクリックすると、サーバー上で利用できるマクロのリストが表示されます。指定したいマクロがサーバー上にない場合は、 「マクロの作成」ダイアログボックスを使用してマクロを作成することができます。
「BOOTP」 | すべてのアドレスを BOOTP クライアントに割り当てるかどうかを選択してください。
「使用しない」 | アドレスを使用不可とするかどうかを選択してください。
「リースタイプ」 | 「動的:」DHCP サーバーは、指定した期間中、IP アドレスを割り当ておよび再割り当てします。 mm/dd/yyyy (月/日/西暦) という書式で、リースの有効期限を入力してください。 「常時:」 リースの有効期限を設定しません。
ページの先頭へ