概要 IP アドレス マクロ オプション 手順... サーバー/リレー アドレス 表示 作成 複製 変更 (1 つ) 変更 (複数) 追加 (複数) 解放 削除 マクロ オプション メニュー 索引 |  |  | # 手順: アドレス IP アドレスを表示する メインウィンドウの「アドレス」 タブを選択します。 「ネットワーク」リストからネットワークを選択します。 現在のネットワーク内のクライアントのレコードが、IP アドレス順で表示されます。 アドレスデータの表示順を変更するには、カラムのヘッダーをクリックしてください。たとえば、サーバー名のアルファベット順 (昇順) でレコードを表示するには、「サーバー」カラムヘッダーをクリックしてください。サーバー名のアルファベット順 (降順) でレコードを表示するには、Shift キーを押しながら「サーバー」カラムヘッダーをクリックしてください。 新しい 1 つの IP アドレスを作成する メインウィンドウの「アドレス」 タブを選択します。 「ネットワーク」リストからネットワークを選択します。 現在のネットワーク内のクライアントのレコードが、IP アドレス順で表示されます。 「編集」メニューから「作成」 を選択します。 「アドレスの作成」ダイアログボックスが開きます。 新しいアドレスに対する設定内容を入力します。 「アドレス」画面で設定できる項目は、次のとおりです。 IP アドレス - 新しいアドレス クライアント名 サーバー名 構成マクロ - 利用可能なマクロをスクロールリストから選択 「リース」をクリックすると、さらに次の内容を設定できます。 クライアント ID リースの状態 リースの有効期限 「了解」をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。 複数の IP アドレスを追加する メインウィンドウの「アドレス」 タブを選択します。 「ネットワーク」リストからネットワークを選択します。 現在のネットワーク内のクライアントのレコードが、IP アドレス順で表示されます。 「編集」メニューから「アドレスウィザード」を選択します。 「アドレスウィザード」が起動します。 表示される指示に従って、選択したネットワークに 1 つまたは複数のアドレスを追加します。 次の設定内容を指定できます。 サーバー名 追加するアドレスの数 開始 IP アドレス クライアントのホスト名を生成するか 構成マクロ リースの状態 リースの種類 「了解」をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。 ページの先頭へ IP アドレスを複製する メインウィンドウの「アドレス」 タブを選択します。 「ネットワーク」リストからネットワークを選択します。 現在のネットワーク内のクライアントのレコードが、IP アドレス順で表示されます。 アドレスのリストから、複製するクライアントレコードを選択します。 「編集」メニューから「複製」 を選択します。 「アドレスの複製」ダイアログボックスが開きます。一部のフィールドには、選択したクライアントレコードの内容がコピーされています。 「IP アドレス」フィールドに新しい IP アドレスを入力します。 このアドレスに対する設定内容を変更できます。 「了解」をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。 1 つの IP アドレスを変更する メインウィンドウの「アドレス」 タブを選択します。 「ネットワーク」リストからネットワークを選択します。 現在のネットワーク内のクライアントのレコードが、IP アドレス順で表示されます。 変更したいクライアントレコードを選択して 「編集」メニューから「属性」を選択します (またはクライアントレコードをダブルクリックします)。 「アドレスの属性」ダイアログボックスが開きます。 アドレスの設定内容を変更し、「了解」をクリックしてダイアログボックスを閉じます。 ページの先頭へ 複数の IP アドレスを変更する メインウィンドウの「アドレス」 タブを選択します。 「ネットワーク」リストからネットワークを選択します。 現在のネットワーク内のクライアントのレコードが、IP アドレス順で表示されます。 変更したいクライアントレコードを選択して 「編集」メニューから「属性」を選択します。 一定範囲内のアドレスを選択するには、Shift キーを押しながらクライアントレコードを選択します。 アドレスを 1 つずつ選択するには、Control キーを押しながらクライアントレコードを選択します。 「複数アドレスの変更」ダイアログボックスが開きます。 この画面で、1 つまたは複数の設定内容を変更します。 「了解」をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。 IP アドレスを解放する メインウィンドウの「アドレス」 タブを選択します。 「ネットワーク」リストからネットワークを選択します。 現在のネットワーク内のクライアントのレコードが、IP アドレス順で表示されます。 解放する 1 つまたは複数のアドレスを選択し、「編集」メニューから「アドレスの解放」 を選択します。 「アドレスの解放」ダイアログボックスが開きます。 「了解」をクリックして、選択したアドレスを解放します。 IP アドレスを削除する メインウィンドウの「アドレス」 タブを選択します。 「ネットワーク」リストからネットワークを選択します。 現在のネットワーク内のクライアントのレコードが、IP アドレス順で表示されます。 削除する 1 つまたは複数のアドレスを選択し、「編集」メニューから「削除」 を選択します。 「了解」をクリックして、選択したアドレスを削除します。 ページの先頭へ