概要 サーバーとリレー IP アドレス マクロ オプション 名前 カテゴリ コード タイプ Granularity 最大値 クラス 作成 複製 変更 削除 標準オプション 手順... メニュー 索引 |  |  | # オプション この DHCP サーバーに対して定義されているオプションのリストを表示するには、メインウィンドウの「オプション」タブを選択します。 オプション名のアルファベット順にオプションが表示されます。 オプション (またはシンボル) は、DHCP サーバーがクライアントに渡す構成パラメータを定義します。 マクロとオプションの使用方法およびマクロとオプションの関係についての詳細は、「マクロおよびオプションについて」を参照してください。 オプションの追加、変更、削除を、「編集」メニューの該当するオプションのエントリを選択することによって行うことができます。 オプションに設定できる内容は、次のとおりです。
「名前」 | オプションの名前を指定します。 オプションの名前は、英数字 128 文字以内 (空白も含む) で指定してください。
「カテゴリ」 | オプションのカテゴリを指定します。「サイト」、「拡張」、「ベンダー」のいずれか 1 つを指定できます。
「サイト」 | ユーザーによって定義されるオプション定義で、固有の用途で使用されます。 `128-254` のオプションコード値を指定してください。
「拡張」 | 標準設定に加えて指定するオプション定義です。サーバー上で使用されている DHCP プロトコルにすでに定義されている場合もあります。 DHCP 実装をアップグレードする代わりに、拡張オプションを追加することができます。 `77-127` のオプションコード値を指定してください。
「ベンダー」 | ハードウェア固有、ベンダー固有、またはプラットフォーム固有のオプション定義です。`1-254` のオプションコード値を指定してください。 「ベンダー」を選択すると、 クライアントクラスパラメータが有効になります。
「コード」 | オプションを識別するための固有の数値コードです。 有効な値は、オプションのカテゴリ によって異なります。
「拡張」 | コード値として `77-127` を指定してください。
「サイト」 | コード値として `128-254` を指定してください。
「ベンダー」 | コード値として `1-254` を指定してください。
「データ型」 | オプションの値として指定できるデータ型は、次のとおりです。
「Ascii テキスト」 | ASCII テキスト。
「ブール型」 | このデータ型には値が関連付けられません。 このタイプのオプションが存在する場合はブール型の TRUE、このタイプのオプションが存在しない場合はブール型の FALSE となります。
「IP アドレス」 | 1 つまたは複数のインターネットアドレスで、ピリオド (`.`) で区切られた 10 進数です。
「オクテット」 | バイナリデータを ASCII で未解釈の状態で表わし たもの。たとえば、クライアント ID があります。
「Unumber8」 「Unumber 16」 「Unumber32」 「Unumber64」 | 符号なし数値で、末尾の数字はビット数を表します。
「Snumber8」 「Snumber 16」 「Snumber32」 「Snumber64」 | 符合付き数値で、末尾の数字はビット数を表します
「最小値」 | オプション値に、特定のデータ型の値がいくつ必要であるかを指定します。 たとえば、データ型が `「IP アドレス」` で、「最小値」が `2` である場合は、 オプション値に 2 つの IP アドレスが含まれている必要があることを意味します。
「最大値」 | オプションに指定できる、指定された「最小値」の値の最大数です。 上記の例で説明すると、「最大値」が `2`、「最大値」が `2`、データ型が `「IP アドレス」` である場合、 オプションの値として、2 つの IP アドレスの組み合わせを最大 2 つまで指定できることを意味します。
「指定なし」 | 指定できる値の数に制限をつけない場合には 「最大値」を`0` に設定してください。
「指定」 | 「最大値」を示す数を指定してください。
「ベンダークライアントクラス」 | このオプションは、カテゴリ が「ベンダー」の場合のみ、使用可能です。 「ベンダー」オプションが関連付けられているクライアントクラスを識別します。 クラスは、クライアントのマシンのタイプあるいはオペレーティングシステムを表わす ASCII 文字列です (例: `SUNW.Ultra5_10`)。 このタイプのオプションでは、同じクラスのすべてのクライアントに渡される構成パラメータを定義することができます。 クライアントクラスを入力して Enter キーを押してください。 複数のクライアントクラスを指定できます。 ここにリストされている値と一致するクライアントクラス値を持つ DHCP クライアントのみが、オプションを使用します。
ページの先頭へ