概要 サーバーとリレー DHCP 構成 リレー構成 ネットワーク構成 DHCP サービス リレーサービス 開始/停止 有効化/無効化 データのエクスポート/インポート データストアの変換 構成の解除 アドレス マクロ オプション 手順... メニュー 索引 |  |  | # DHCP サーバーおよび BOOTP リレーエージェント DHCP Manager を使用して、DHCP サーバーまたは BOOTP リレーエージェント、および関連付けられているネットワークを、構成し管理することができます。 ## DHCP サーバー DHCP サーバーは、サーバーに接続されているネットワークの IP アドレス空間を管理します。 DHCP サーバーを構成するには、DHCP 構成ウィザードを使用します。 DHCP 構成ウィザードには、システムを DHCP サーバーとして構成し、最初のネットワークを構成するための手順が示されます。 DHCP 構成ウィザードで行う処理は、Solaris の `dhcpconfig` コマンドで実行する処理と同等です。 初期構成を行なった後、 「サービス」メニューから選択できる変更オプションを使用して、「サービスオプションの変更」ダイアログボックスを開き、追加オプションを構成して DHCP サーバーの動作をカスタマイズできます。 DHCP サーバーを停止、起動、無効化、有効化、構成解除するには、「サービス」メニューを使用します。 「サービス」メニューを使用して、データのエクスポートよびインポート、およびデータストアの変換もできます。 ## BOOTP リレーエージェント BOOTP リレーエージェントは、DHCP サーバーに直接接続されていないネットワーク内のクライアントから構成要求を受け取り、その要求を DHCP サーバーに転送します。 初期構成をするには、「BOOTP リレーの構成」ダイアログボックスを使用します。 さらに追加オプションを構成するには、 「サービス」メニューから選択できる 「変更」 ダイアログボックスを使用します。 BOOTP リレーエージェントを停止、起動、無効化、有効化、構成解除するには、 「サービス」メニューを使用します。 ## ネットワーク DHCP サーバーは、構成されたネットワーク上のクライアントとアドレスを管理します。 最初 (1 つ目) のネットワークを構成するには、DHCP 構成ウィザードを使用します。 初期構成後、追加ネットワークを構成するには、 「編集」メニューから選択できる「ネットワークウィザード」を使用します。 監視対象ネットワークのリストからネットワークを削除するには、 「編集」メニューから「ネットワークの削除」を選択します。