Présentation Serveurs et relais Configuration DHCP Configuration BOOTP Configuration des réseaux Services DHCP Services BOOTP Informations détaillées Sauts Serveurs Interfaces Adresses Macros Options Procédures Menus Index |  |  | # Personnalisation des services BOOTP Après la configuration initiale, choisissez Modifier dans le menu Service pour personnaliser d'autres réglages pour l'agent de relais BOOTP. L'utilisation de cette boîte de dialogue équivaut à éditer le fichier `/etc/init.d/dhcp`. La boîte de dialogue Modification des options des services vous permet de configurer les options suivantes :
Messages détaillés dans le journal | Le démon DHCP envoie ses messages à l'utilitaire `syslogd`. En mode détaillé, le nombre de messages générés est plus important, ce qui peut réduire les performances en raison du temps nécessaire à leur écriture et à leur affichage. Par défaut, DHCP Manager utilise le mode non détaillé.
Nombre maximum de sauts d'agents de relais | Indiquez le nombre maximum de sauts de relais susceptibles de survenir avant que l'agent de relais BOOTP n'abandonne la demande. La valeur par défaut est 4.
Serveurs DHCP | Entrez les noms de machine ou les adresses IP des serveurs DHCP auxquels l'agent de relais BOOTP transmettra les demandes. Utilisez cette option pour ajouter des entrées à la liste de serveurs configurés initialement. Vous pouvez également l'utiliser pour supprimer des serveurs configurés.
Interfaces | Cliquez sur l'onglet Interfaces pour choisir les interfaces réseau que le serveur DHCP va surveiller. Celles-ci sont répertoriées par nom de périphérique et par adresse réseau IP. Utilisez la flèche pour supprimer ou restaurer une interface réseau dans la liste d'interfaces surveillées. Par défaut, le serveur surveille toutes les interfaces réseau.