Información general Servidores y relés Direcciones Crear Asistente de direcciones Número Servidor Dirección de inicio Nombres Confirmar Configuración BOOTP No utilizable Permiso Duplicar Modificar Modificar varias Liberar Suprimir Macros Opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Asistente de direcciones Use el Asistente de direcciones para agregar un bloque de direcciones a la red del servidor DHCP. Para iniciar el Asistente de direcciones, seleccione Direcciones en el menú Ver y luego Asistente de direcciones, en el menú Editar. El asistente realiza los pasos del comando `pntadm` de SolarisTM. Para seguir los pasos, haga clic en la tecla de la flecha, en la parte inferior de la pantalla. Para introducir información, haga doble clic en el campo, escriba el valor deseado y pulse Intro. Si selecciona el Asistente de direcciones, se le pedirá que introduzca la siguiente información.
Número de direcciones de IP | Introduzca el número total de direcciones que desea agregar a la red del servidor DHCP.
Gestionado por el servidor | Escriba la dirección de IP del servidor DHCP que gestionará estas direcciones de IP. Este servidor es responsable de responder inicialmente a la solicitud de una dirección de IP realizada por el cliente DHCP.
Dirección de IP de inicio | Escriba la primera dirección de IP de la serie.
Generar nombres de cliente | Escriba un nombre de root para los nombres de clientes generados. Puede generar una lista de nombres de clientes para cada una de las direcciones asignadas. Los nombres pasarán a la tabla `sistemas` del servidor. Cada nombre de cliente nuevo usará el nombre de root y agregará un número mayor.
Confirmar lista de direcciones de IP | Puede ver la información que ha introducido. Si desea agregar o modificar alguna dirección, use las opciones Crear dirección o Modificar dirección del menú Editar.
Macro de configuración | Escriba el nombre de una macro de configuración de cliente. Puede desplazarse para ver los nombres de las macros existentes. Seleccione una de ellas y haga clic en Ver para visualizar su contenido. Si desea nombrar una macro que no existe, puede crearla con el cuadro de diálogo Crear macro.
No utilizable | Puede marcar estas direcciones como No utilizables.
Tipo del permiso | Seleccione Dinámico o Permanente. Dinámico: el servidor DHCP es responsable de la asignación y reasignación de este rango de direcciones de IP. Seleccione esta opción si quiere que las direcciones de IP estén disponibles cuando no estén en uso. Introduzca la fecha de caducidad del permiso. Puede especificar una fecha de caducidad con el formato mm/dd/aaaa. Permanente: la dirección queda asignada de forma permanente al cliente.
volver al principio