Información general Servidores y relés Direcciones Macros Opciones Cómo... Menús Índice |  |  | # Elegir la configuración del servidor Puede optar por configurar el servidor como servidor DHCP o como agente de relé BOOTP. El servidor DHCP gestiona el espacio para direcciones de IP en las redes a las que está conectado. El agente de relé BOOTP puede recibir solicitudes de configuración de un cliente de una red que no esté directamente conectada a un servidor DHCP y reenviar la solicitud a un servidor DHCP.