Übersicht Server und Relays IP-Adressen Makros Erstellen Duplizieren Name Option Nach oben/unten Löschen Ändern Löschen Optionen So wird's gemacht... Menüs Index |  |  | # Duplizieren eines Makros Mit dem Dialogfeld "Makro duplizieren" können Sie ganz einfach ein neues Makro erstellen, indem Sie alle oder einen Teil der Einstellungen eines bestehenden Makros kopieren. Weitere Informationen zum Definieren von DHCP-Makros finden Sie im Abschnitt Informationen zu Makros und Optionen. Die im Dialogfeld "Makro duplizieren" verfügbaren Einstellungen werden im Folgenden beschrieben.
Name | Geben Sie einen Namen für das neue Makro an. Makronamen dürfen maximal 64 alphanumerische Zeichen umfassen.
Option | Name der Optionen und/oder anderen Makros, die im Makro enthalten sind. Sie können Optionen zu dieser Liste hinzufügen oder daraus löschen. Um eine Liste der definierten Optionen anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld "Optionen". Die Optionen werden nach der Kategorie und dem Typ angezeigt.
Nach oben/Nach unten | Klicken Sie auf "Nach oben" oder "Nach unten", um die Verarbeitungsreihenfolge der Optionen und verschachtelten Makros zu ändern. Die Verarbeitungsreihenfolge ist wichtig, weil die zuletzt verarbeiteten Optionen und Makros widersprüchliche Werte der Optionen und Makros überschreiben, die zuerst verarbeitet wurden.
Löschen | Wählen Sie eine Option, und klicken Sie auf "Löschen", um sie aus dem Makro zu entfernen.
DHCP-Server von Änderung benachrichtigen: Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der DHCP-Server die Datenbank `dhcptab` erneut laden soll, nachdem die geänderten Makroinformationen geschrieben wurden. In der Regel sollte der Server die Datenbank `dhcptab` erneut laden, so dass die Clients die neuen Konfigurationsdaten sofort empfangen. In manchen Fällen ist es jedoch sinnvoll, die Datenbank erst zu einem späteren Zeitpunkt neu zu laden. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie mehrere Makros ändern müssen, damit die Konfigurationen korrekt sind. zurück zum Anfang